IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

Plot file version 1 created 05-JAN-2004 10:53:03 1504-166 bf073c.MSORT.1 Freq = 8.3875 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/16:30:11 to 00/16:52:11

EB

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9

0.7 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

WB

IF 1(RR)

1.4

1.0

0.6 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

HH

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

NT

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

Plot file version 2 created 05-JAN-2004 10:53:03 1504-166 bf073c.MSORT.1 Freq = 8.3875 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/16:53:07 to 00/17:15:07

EB

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9

0.7 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

WB

IF 1(RR)

1.4

1.0

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

HH

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

NT

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

Plot file version 3 created 05-JAN-2004 10:53:03 1504-166 bf073c.MSORT.1 Freq = 8.3875 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/17:17:21 to 00/17:39:21

EB

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9

0.7 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

WB

IF 1(RR)

1.4

1.0

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

HH

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

NT

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

Plot file version 4 created 05-JAN-2004 10:53:03 1504-166 bf073c.MSORT.1 Freq = 8.3875 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/17:42:02 to 00/18:04:02

EB

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9

0.7 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

WB

IF 1(RR)

1.4

1.0

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

HH

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

NT

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

Plot file version 5 created 05-JAN-2004 10:53:04 1504-166 bf073c.MSORT.1 Freq = 8.3875 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/18:04:41 to 00/18:26:41

EB

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9

0.7 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

WB

IF 1(RR)

1.4

1.0

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

HH

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

NT

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

Plot file version 6 created 05-JAN-2004 10:53:04 1504-166 bf073c.MSORT.1 Freq = 8.3875 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/18:29:21 to 00/18:51:21

EB

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9

0.7 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

WB

IF 1(RR)

1.4

1.0

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

HH

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

NT

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

Plot file version 7 created 05-JAN-2004 10:53:04 1504-166 bf073c.MSORT.1 Freq = 8.3875 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/18:52:42 to 00/19:14:42

EB

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9

0.7 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

WB

IF 1(RR)

1.4

1.0

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

HH

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

NT

IF 1(RR) 8388 8394

1.15

1.05

0.95

IF 2(RR) 8396 8402

IF 3(RR) 8404 8410

IF 4(RR)

FREQ MHz

8412 8418

IF 5(RR) 8420 8426

IF 6(RR) 8428 8434

IF 7(RR) 8436 8442

IF 8(RR) 8444 8450

SC

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

Plot file version 8 created 05-JAN-2004 10:53:04 1504-166 bf073c.MSORT.1 Freq = 8.3875 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/19:16:42 to 00/19:38:42

EB

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9

0.7 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

WB

IF 1(RR)

1.4

1.0

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

HH

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

NT

IF 1(RR) 8388 8394

1.05

0.95

IF 2(RR) 8396 8402

IF 3(RR) 8404 8410

IF 4(RR)

FREQ MHz

8412 8418

IF 5(RR) 8420 8426

IF 6(RR) 8428 8434

IF 7(RR) 8436 8442

IF 8(RR) 8444 8450

SC

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

Plot file version 9 created 05-JAN-2004 10:53:04 1504-166 bf073c.MSORT.1 Freq = 8.3875 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/19:41:48 to 00/20:03:48

EB

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9

0.7 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

WB

IF 1(RR)

1.4

1.0

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

HH

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

NT

IF 1(RR) 8388 8394

1.05

0.95

IF 2(RR) 8396 8402

IF 3(RR) 8404 8410

IF 4(RR)

FREQ MHz

8412 8418

IF 5(RR) 8420 8426

IF 6(RR) 8428 8434

IF 7(RR) 8436 8442

IF 8(RR) 8444 8450

SC

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

Plot file version 10 created 05-JAN-2004 10:53:05 1504-166 bf073c.MSORT.1 Freq = 8.3875 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/20:04:02 to 00/20:26:02

EB

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9

0.7 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

WB

IF 1(RR)

1.4

1.0

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

HH

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

NT

IF 1(RR) 8388 8394

1.05

0.95

IF 2(RR) 8396 8402

IF 3(RR) 8404 8410

IF 4(RR)

FREQ MHz

8412 8418

IF 5(RR) 8420 8426

IF 6(RR) 8428 8434

IF 7(RR) 8436 8442

IF 8(RR) 8444 8450

SC

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

Plot file version 11 created 05-JAN-2004 10:53:05 1504-166 bf073c.MSORT.1 Freq = 8.3875 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/20:26:42 to 00/20:48:42

EB

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9

0.7 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

WB

IF 1(RR)

1.4

1.0

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

HH

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

NT

IF 1(RR) 8388 8394

1.05

0.95

IF 2(RR) 8396 8402

IF 3(RR) 8404 8410

IF 4(RR)

FREQ MHz

8412 8418

IF 5(RR) 8420 8426

IF 6(RR) 8428 8434

IF 7(RR) 8436 8442

IF 8(RR) 8444 8450

SC

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

Plot file version 12 created 05-JAN-2004 10:53:05 1504-166 bf073c.MSORT.1 Freq = 8.3875 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/20:52:42 to 00/21:11:18

EB

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9

0.7 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

WB

IF 1(RR)

1.4

1.0

0.6 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

HH

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95 IF 2(RR)IF 3(RR) IF 5(RR) IF 7(RR)IF 8(RR)

NT

IF 1(RR) 8388 8394

1.05

0.95

IF 2(RR) 8396 8402

IF 3(RR) 8404 8410

IF 4(RR)

FREQ MHz

8412 8418

IF 5(RR) 8420 8426

IF 6(RR) 8428 8434

IF 7(RR) 8436 8442

IF 8(RR) 8444 8450

SC