IF 1(RR)

1.1

0.9

0.7

0.5 IF 2(RR)

Plot file version 1 created 12-FEB-2004 11:25:21 3C395 ed018c.MSORT.1 Freq = 6.0301 GHz, Bw = 0.500 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/05:00:31 to 00/05:22:31

EF

IF 1(LL)

1.1

0.9

0.7

0.5 IF 2(LL)

EF

IF 1(RR)

1.1

0.9

0.7

0.5 IF 2(RR)

JB

IF 1(LL)

1.1

0.9

0.7

0.5 IF 2(LL)

JB

IF 1(RR)

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(RR)

CM

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(LL)

CM

IF 1(RR)

FREQ MHz

6030.1 6030.3 6030.5

1.1

0.9

0.7

0.5 IF 2(RR)

6034.5 6034.7 6034.9

ON

IF 1(LL)

FREQ MHz

6030.1 6030.3 6030.5

1.1

0.9

0.7

0.5 IF 2(LL)

6034.5 6034.7 6034.9

ON

IF 1(RR)

FREQ MHz

6030.1 6030.3 6030.5

1.0

0.8

0.6

0.4 IF 2(RR)

6034.5 6034.7 6034.9

TR

IF 1(LL)

1.0

0.8

0.6 IF 2(LL)

Plot file version 2 created 12-FEB-2004 11:25:21 3C395 ed018c.MSORT.1 Freq = 6.0301 GHz, Bw = 0.500 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/05:00:31 to 00/05:22:31

TR

IF 1(RR)

1.0

0.8

0.6 IF 2(RR)

AR

IF 1(LL)

1.1

0.9

0.7

0.5 IF 2(LL)

AR

IF 1(RR)

1.1

0.9

0.7

0.5 IF 2(RR)

Plot file version 3 created 12-FEB-2004 11:25:22 3C395 ed018c.MSORT.1 Freq = 6.0301 GHz, Bw = 0.500 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/05:52:32 to 00/06:14:32

EF

IF 1(LL)

1.1

0.9

0.7

0.5 IF 2(LL)

EF

IF 1(RR)

1.1

0.9

0.7

0.5 IF 2(RR)

JB

IF 1(LL)

1.1

0.9

0.7

0.5 IF 2(LL)

JB

IF 1(RR)

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(RR)

CM

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(LL)

CM

IF 1(RR)

FREQ MHz

6030.1 6030.3 6030.5

1.1

0.9

0.7

0.5 IF 2(RR)

6034.5 6034.7 6034.9

ON

IF 1(LL)

FREQ MHz

6030.1 6030.3 6030.5

1.1

0.9

0.7

0.5 IF 2(LL)

6034.5 6034.7 6034.9

ON

IF 1(RR)

FREQ MHz

6030.1 6030.3 6030.5

1.0

0.8

0.6

0.4 IF 2(RR)

6034.5 6034.7 6034.9

TR

IF 1(LL)

1.0

0.8

0.6 IF 2(LL)

Plot file version 4 created 12-FEB-2004 11:25:22 3C395 ed018c.MSORT.1 Freq = 6.0301 GHz, Bw = 0.500 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/05:52:32 to 00/06:14:32

TR

IF 1(RR)

1.0

0.8

0.6 IF 2(RR)

AR

IF 1(LL)

1.1

0.9

0.7

0.5 IF 2(LL)

AR

IF 1(RR)

1.1

0.9

0.7

0.5 IF 2(RR)

Plot file version 5 created 12-FEB-2004 11:25:23 3C395 ed018c.MSORT.1 Freq = 6.0301 GHz, Bw = 0.500 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/06:44:31 to 00/06:55:55

EF

IF 1(LL)

1.1

0.9

0.7

0.5 IF 2(LL)

EF

IF 1(RR)

1.1

0.9

0.7

0.5 IF 2(RR)

JB

IF 1(LL)

1.1

0.9

0.7

0.5 IF 2(LL)

JB

IF 1(RR)

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(RR)

CM

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(LL)

CM

IF 1(RR)

FREQ MHz

6030.1 6030.3 6030.5

1.1

0.9

0.7

0.5 IF 2(RR) 6034.5 6034.7 6034.9

ON

IF 1(LL)

FREQ MHz

6030.1 6030.3 6030.5

1.1

0.9

0.7

0.5 IF 2(LL) 6034.5 6034.7 6034.9

ON

IF 1(RR)

FREQ MHz

6030.1 6030.3 6030.5

1.0

0.8

0.6

0.4 IF 2(RR) 6034.5 6034.7 6034.9

TR

IF 1(LL)

1.0

0.8

0.6 IF 2(LL)

Plot file version 6 created 12-FEB-2004 11:25:23 3C395 ed018c.MSORT.1 Freq = 6.0301 GHz, Bw = 0.500 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/06:44:31 to 00/06:55:55

TR

IF 1(RR)

1.0

0.8

0.6 IF 2(RR)

AR

IF 1(LL)

1.1

0.9

0.7

0.5 IF 2(LL)

AR