4980 4990 5000

1.0 0.8 0.6

Plot file version 1 created 26-SEP-2002 16:52:30 J0921+62 ef009a.MSORT.1 Freq = 4.9745 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 00/16:30:17 to 00/16:52:17 Antenna: * Stokes: LL

EB

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

WB

4980 4990 5000

1.2 0.8 0.4 0.0

MC

4980 4990 5000

1.2 0.8 0.4 0.0

NT

4980 4990 5000

1.3 1.1 0.9 0.7

TR

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

ON

4980 4990 5000

1.0 0.8 0.6

Plot file version 2 created 26-SEP-2002 16:52:30 J0921+62 ef009a.MSORT.1 Freq = 4.9745 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 00/16:56:25 to 00/17:18:25 Antenna: * Stokes: LL

EB

4980 4990 5000

1.2 0.8 0.4 0.0

WB

4980 4990 5000

1.2 0.8 0.4 0.0

MC

4980 4990 5000

1.2 0.8 0.4 0.0

NT

4980 4990 5000

1.1

0.9

0.7

TR

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

ON

4980 4990 5000

700 600 500 400

Plot file version 3 created 26-SEP-2002 16:52:32 J0921+62 ef009a.MSORT.1 Freq = 4.9745 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Milli Real Jy Total-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 00/17:21:25 to 00/17:43:25 Antenna: * Stokes: LL

EB

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

WB

4980 4990 5000

1.2 0.8 0.4 0.0

MC

4980 4990 5000

1.2 0.8 0.4 0.0

NT

4980 4990 5000

1.2 1.0 0.8 0.6

TR

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

ON

4980 4990 5000

1.0 0.8 0.6

Plot file version 4 created 26-SEP-2002 16:52:32 J0921+62 ef009a.MSORT.1 Freq = 4.9745 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 00/18:22:25 to 00/18:44:25 Antenna: * Stokes: LL

EB

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

WB

4980 4990 5000

1.2 0.8 0.4 0.0

MC

4980 4990 5000

1.2 0.8 0.4 0.0

NT

4980 4990 5000

1.0 0.8 0.6

TR

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

ON

4980 4990 5000

1.0 0.8 0.6

Plot file version 5 created 26-SEP-2002 16:52:33 J0921+62 ef009a.MSORT.1 Freq = 4.9745 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 00/19:10:29 to 00/19:32:29 Antenna: * Stokes: LL

EB

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

WB

4980 4990 5000

1.2 0.8 0.4 0.0

MC

4980 4990 5000

1.2 0.8 0.4 0.0

NT

4980 4990 5000

1.0 0.8 0.6

TR

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

ON

4980 4990 5000

1.0 0.8 0.6

Plot file version 6 created 26-SEP-2002 16:52:33 J0921+62 ef009a.MSORT.1 Freq = 4.9745 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 00/19:34:25 to 00/19:56:25 Antenna: * Stokes: LL

EB

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

WB

4980 4990 5000

1.2 0.8 0.4 0.0

MC

4980 4990 5000

1.2 0.8 0.4 0.0

NT

4980 4990 5000

1.1

0.9

0.7

TR

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

ON

4980 4990 5000

1.0 0.8 0.6

Plot file version 7 created 26-SEP-2002 16:52:33 J0921+62 ef009a.MSORT.1 Freq = 4.9745 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 00/20:21:29 to 00/20:43:29 Antenna: * Stokes: LL

EB

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

WB

4980 4990 5000

1.2 0.8 0.4 0.0

MC

4980 4990 5000

1.2 0.8 0.4 0.0

NT

4980 4990 5000

1.1

0.9

0.7

TR

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

ON

4980 4990 5000

1.0 0.8 0.6

Plot file version 8 created 26-SEP-2002 16:52:34 J0921+62 ef009a.MSORT.1 Freq = 4.9745 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 00/21:17:17 to 00/21:39:17 Antenna: * Stokes: LL

EB

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

WB

4980 4990 5000

1.2 0.8 0.4 0.0

MC

4980 4990 5000

1.2 0.8 0.4 0.0

NT

4980 4990 5000

1.0 0.8

0.6

TR

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

ON

4980 4990 5000

1.0 0.8 0.6

Plot file version 9 created 26-SEP-2002 16:52:34 J0921+62 ef009a.MSORT.1 Freq = 4.9745 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 00/21:44:21 to 00/22:06:21 Antenna: * Stokes: LL

EB

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

WB

4980 4990 5000

1.2 0.8 0.4 0.0

MC

4980 4990 5000

1.2 0.8 0.4 0.0

NT

4980 4990 5000

1.0 0.8 0.6

TR

4980 4990 5000

2.0

1.0

0.0

ON

4980 4990 5000

1.0 0.8 0.6

Plot file version 10 created 26-SEP-2002 16:52:35 J0921+62 ef009a.MSORT.1 Freq = 4.9745 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 00/22:08:25 to 00/22:29:53 Antenna: * Stokes: LL

EB

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

WB

4980 4990 5000

1.2 0.8 0.4 0.0

MC

4980 4990 5000

1.2 0.8 0.4 0.0

NT

4980 4990 5000

1.0 0.8 0.6

TR

4980 4990 5000

2.0

1.0

0.0

ON

4980 4990 5000

1.2 1.0 0.8 0.6

Plot file version 11 created 26-SEP-2002 16:52:36 J0921+62 ef009a.MSORT.1 Freq = 4.9745 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 00/16:30:17 to 00/16:52:17 Antenna: * Stokes: RR

EB

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

WB

4980 4990 5000

1.0 0.8 0.6 0.4

MC

4980 4990 5000

1.1

0.9

0.7

NT

4980 4990 5000

1.2

1.0

0.8

TR

4980 4990 5000

1.1 0.9 0.7 0.5

ON

4980 4990 5000

1.2 1.0 0.8 0.6

Plot file version 12 created 26-SEP-2002 16:52:36 J0921+62 ef009a.MSORT.1 Freq = 4.9745 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 00/16:56:25 to 00/17:18:25 Antenna: * Stokes: RR

EB

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

WB

4980 4990 5000

1.0 0.8 0.6 0.4

MC

4980 4990 5000

1.1 0.9 0.7

NT

4980 4990 5000

1.2

1.0

0.8

TR

4980 4990 5000

1.1 0.9 0.7 0.5

ON

4980 4990 5000

1.2 1.0 0.8 0.6

Plot file version 15 created 26-SEP-2002 16:52:38 J0921+62 ef009a.MSORT.1 Freq = 4.9745 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 00/19:10:29 to 00/19:32:29 Antenna: * Stokes: RR

EB

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

WB

4980 4990 5000

1.0 0.8 0.6 0.4

MC

4980 4990 5000

1.1 0.9 0.7

NT

4980 4990 5000

1.2

1.0

0.8

TR

4980 4990 5000

1.1 0.9 0.7 0.5

ON

4980 4990 5000

1.2 1.0 0.8 0.6

Plot file version 16 created 26-SEP-2002 16:52:38 J0921+62 ef009a.MSORT.1 Freq = 4.9745 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 00/19:34:25 to 00/19:56:25 Antenna: * Stokes: RR

EB

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

WB

4980 4990 5000

1.0 0.8 0.6 0.4

MC

4980 4990 5000

1.1 0.9 0.7

NT

4980 4990 5000

1.2

1.0

0.8

TR

4980 4990 5000

1.1 0.9 0.7 0.5

ON

4980 4990 5000

1.2 1.0 0.8 0.6

Plot file version 17 created 26-SEP-2002 16:52:39 J0921+62 ef009a.MSORT.1 Freq = 4.9745 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 00/20:21:29 to 00/20:43:29 Antenna: * Stokes: RR

EB

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

WB

4980 4990 5000

1.0 0.8 0.6 0.4

MC

4980 4990 5000

1.1 0.9 0.7

NT

4980 4990 5000

1.2

1.0

0.8

TR

4980 4990 5000

1.1 0.9 0.7 0.5

ON

4980 4990 5000

1.2 1.0 0.8 0.6

Plot file version 18 created 26-SEP-2002 16:52:39 J0921+62 ef009a.MSORT.1 Freq = 4.9745 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 00/21:17:17 to 00/21:39:17 Antenna: * Stokes: RR

EB

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

WB

4980 4990 5000

1.0 0.8 0.6 0.4

MC

4980 4990 5000

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6

NT

4980 4990 5000

1.2

1.0

0.8

TR

4980 4990 5000

1.1 0.9 0.7 0.5

ON

4980 4990 5000

1.2 1.0 0.8 0.6

Plot file version 19 created 26-SEP-2002 16:52:40 J0921+62 ef009a.MSORT.1 Freq = 4.9745 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 00/21:44:21 to 00/22:06:21 Antenna: * Stokes: RR

EB

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

WB

4980 4990 5000

1.0 0.8 0.6 0.4

MC

4980 4990 5000

1.1

0.9

0.7

NT

4980 4990 5000

1.2

1.0

0.8

TR

4980 4990 5000

1.1 0.9 0.7 0.5

ON

4980 4990 5000

1.2 1.0 0.8 0.6

Plot file version 20 created 26-SEP-2002 16:52:40 J0921+62 ef009a.MSORT.1 Freq = 4.9745 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 00/22:08:25 to 00/22:29:53 Antenna: * Stokes: RR

EB

4980 4990 5000

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0

WB

4980 4990 5000

1.0 0.8 0.6 0.4

MC

4980 4990 5000

1.1 0.9 0.7

NT

4980 4990 5000

1.2

1.0

0.8

TR

4980 4990 5000

1.1 0.9 0.7 0.5

ON