IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 1 created 10-MAR-2003 18:57:21 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/13:30:26 to 00/13:52:26

CM

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 2 created 10-MAR-2003 18:57:23 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/13:52:28 to 00/14:14:28

CM

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 3 created 10-MAR-2003 18:57:25 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/14:15:05 to 00/14:37:05

CM

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.4 1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 4 created 10-MAR-2003 18:57:26 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/14:37:07 to 00/14:59:07

CM

IF 1(LL)

1.2

1.0 0.8

0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL)

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 5 created 10-MAR-2003 18:57:27 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/15:03:22 to 00/15:25:22

CM

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.4 1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 6 created 10-MAR-2003 18:57:29 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/15:25:24 to 00/15:47:24

CM

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 7 created 10-MAR-2003 18:57:30 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/15:47:25 to 00/16:09:25

CM

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.4 1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 8 created 10-MAR-2003 18:57:32 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/16:09:27 to 00/16:31:27

CM

IF 1(LL)

1.2

1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.4 1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 9 created 10-MAR-2003 18:57:33 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/16:31:29 to 00/16:53:29

CM

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.4 1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 10 created 10-MAR-2003 18:57:34 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/16:56:11 to 00/17:18:11

CM

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.4 1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 11 created 10-MAR-2003 18:57:36 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/17:18:13 to 00/17:40:13

CM

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.4 1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 12 created 10-MAR-2003 18:57:38 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/17:43:01 to 00/18:05:01

CM

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.4 1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 15 created 10-MAR-2003 18:57:41 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/18:59:34 to 00/19:21:34

CM

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.4 1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 16 created 10-MAR-2003 18:57:43 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/19:27:44 to 00/19:49:44

CM

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL)

8

4 0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 17 created 10-MAR-2003 18:57:44 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/19:49:46 to 00/20:11:46

CM

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.4 1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 18 created 10-MAR-2003 18:57:45 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/20:15:29 to 00/20:37:29

CM

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 19 created 10-MAR-2003 18:57:47 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/20:37:31 to 00/20:59:31

CM

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 20 created 10-MAR-2003 18:57:48 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/20:59:33 to 00/21:21:33

CM

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 21 created 10-MAR-2003 18:57:49 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/21:21:35 to 00/21:43:35

CM

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2

0.8

0.4 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 22 created 10-MAR-2003 18:57:50 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/21:52:18 to 00/22:14:18

CM

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 23 created 10-MAR-2003 18:57:52 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/22:14:20 to 00/22:36:20

CM

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 24 created 10-MAR-2003 18:57:53 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/22:36:22 to 00/22:58:22

CM

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 25 created 10-MAR-2003 18:57:54 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/23:03:37 to 00/23:25:37

CM

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 26 created 10-MAR-2003 18:57:55 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/23:25:39 to 00/23:47:39

CM

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 27 created 10-MAR-2003 18:57:56 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/23:55:16 to 01/00:17:16

CM

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

UR

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 30 created 10-MAR-2003 18:58:00 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 01/01:01:21 to 01/01:23:21

CM

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.6

1.2

0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

SH

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)

49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB

IF 1(LL)

8

4 0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

Plot file version 31 created 10-MAR-2003 18:58:02 OQ208 eg026.MSORT.1 Freq = 4.9585 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 01/01:23:23 to 01/01:29:55

CM

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

EB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

MC

IF 1(LL)

1.6

1.2

0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

NT

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

ON

IF 1(LL)

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)IF 5(LL)IF 6(LL)IF 7(LL)IF 8(LL)

TR

IF 1(LL) 49584960496249644966

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 49664968497049724974

IF 3(LL) 49744976497849804982

IF 4(LL)

FREQ MHz

49824984498649884990

IF 5(LL) 49904992499449964998

IF 6(LL) 49985000500250045006

IF 7(LL) 50065008501050125014

IF 8(LL) 50145016501850205022

WB