IF 1(RR)

1.05

0.95

0.85

IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

Plot file version 1 created 01-JUN-2004 15:41:03 J2136+00 eh013.MSORT.1 Freq = 4.9715 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/05:30:20 to 00/05:52:20

EF

IF 1(LL)

1.05

0.95

0.85

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

EF

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95

0.85 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

WB

IF 1(LL)

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

WB

IF 1(RR)

1.05

0.95 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

ON

IF 1(LL)

1.05

0.95 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

ON

IF 1(RR) 49724976

1.08

1.04

1.00

0.96 IF 2(RR)

FREQ MHz

49804984

IF 3(RR) 49884992

IF 4(RR) 49965000

MC

IF 1(LL) 49724976

1.05

0.95 IF 2(LL)

FREQ MHz

49804984

IF 3(LL) 49884992

IF 4(LL) 49965000

MC

IF 1(RR) 49724976

1.06

1.02

0.98

0.94

IF 2(RR)

FREQ MHz

49804984

IF 3(RR) 49884992

IF 4(RR) 49965000

NT

IF 1(LL)

1.20

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

Plot file version 2 created 01-JUN-2004 15:41:03 J2136+00 eh013.MSORT.1 Freq = 4.9715 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/05:30:20 to 00/05:52:20

NT

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95

0.85

IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

UR

IF 1(LL)

1.20

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

UR

IF 1(RR)

1.00

0.90 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

SH

IF 1(LL)

1.15

1.05

0.95

0.85 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

SH

IF 1(RR)

1.10

1.06

1.02

0.98

0.94

IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

HH

IF 1(LL)

49724976

1.10

1.06

1.02

0.98

0.94 IF 2(LL)

FREQ MHz

49804984

IF 3(LL)

49884992

IF 4(LL)

49965000

HH

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

Plot file version 3 created 01-JUN-2004 15:41:04 J2136+00 eh013.MSORT.1 Freq = 4.9715 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/07:41:04 to 00/08:03:04

EF

IF 1(LL)

1.05

0.95

0.85

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

EF

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95

0.85 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

WB

IF 1(LL)

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

WB

IF 1(RR)

1.05

0.95 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

ON

IF 1(LL)

1.10

1.00

0.90

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

ON

IF 1(RR) 49724976

1.08

1.04

1.00

0.96 IF 2(RR)

FREQ MHz

49804984

IF 3(RR) 49884992

IF 4(RR) 49965000

MC

IF 1(LL) 49724976

1.08

1.04

1.00

0.96 IF 2(LL)

FREQ MHz

49804984

IF 3(LL) 49884992

IF 4(LL) 49965000

MC

IF 1(RR) 49724976

1.06

1.02

0.98

0.94

IF 2(RR)

FREQ MHz

49804984

IF 3(RR) 49884992

IF 4(RR) 49965000

NT

IF 1(LL)

1.06

1.02

0.98

0.94

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

Plot file version 4 created 01-JUN-2004 15:41:05 J2136+00 eh013.MSORT.1 Freq = 4.9715 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/07:41:04 to 00/08:03:04

NT

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

UR

IF 1(LL)

1.20

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

UR

IF 1(RR)

1.05

0.95

0.85 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

SH

IF 1(LL)

1.10

1.00

0.90 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

SH

IF 1(RR)

1.10

1.06

1.02

0.98

0.94

IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

HH

IF 1(LL)

49724976

1.05

0.95 IF 2(LL)

FREQ MHz

49804984

IF 3(LL)

49884992

IF 4(LL)

49965000

HH

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

Plot file version 5 created 01-JUN-2004 15:41:06 J2136+00 eh013.MSORT.1 Freq = 4.9715 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/08:57:26 to 00/09:19:26

EF

IF 1(LL)

1.05

0.95

0.85

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

EF

IF 1(RR)

1.4

1.0

0.6 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

WB

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

WB

IF 1(RR)

1.05

0.95 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

ON

IF 1(LL)

1.10

1.00

0.90

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

ON

IF 1(RR) 49724976

1.08

1.04

1.00

0.96 IF 2(RR)

FREQ MHz

49804984

IF 3(RR) 49884992

IF 4(RR) 49965000

MC

IF 1(LL) 49724976

1.08

1.04

1.00

0.96 IF 2(LL)

FREQ MHz

49804984

IF 3(LL) 49884992

IF 4(LL) 49965000

MC

IF 1(RR) 49724976

1.06

1.02

0.98

0.94

IF 2(RR)

FREQ MHz

49804984

IF 3(RR) 49884992

IF 4(RR) 49965000

NT

IF 1(LL)

1.20

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

Plot file version 6 created 01-JUN-2004 15:41:07 J2136+00 eh013.MSORT.1 Freq = 4.9715 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/08:57:26 to 00/09:19:26

NT

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95

0.85

IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

UR

IF 1(LL)

1.20

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

UR

IF 1(RR)

1.05

0.95

0.85 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

SH

IF 1(LL)

1.15

1.05

0.95

0.85 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

SH

IF 1(RR)

1.10

1.06

1.02

0.98

0.94

IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

HH

IF 1(LL)

49724976

1.05

0.95 IF 2(LL)

FREQ MHz

49804984

IF 3(LL)

49884992

IF 4(LL)

49965000

HH

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

Plot file version 7 created 01-JUN-2004 15:41:09 J2136+00 eh013.MSORT.1 Freq = 4.9715 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/09:50:26 to 00/10:12:26

EF

IF 1(LL)

1.05

0.95

0.85

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

EF

IF 1(RR)

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

WB

IF 1(LL)

1.2

0.8

0.4

0.0 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

WB

IF 1(RR)

1.05

0.95 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

ON

IF 1(LL)

1.10

1.00

0.90

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

ON

IF 1(RR) 49724976

1.08

1.04

1.00

0.96 IF 2(RR)

FREQ MHz

49804984

IF 3(RR) 49884992

IF 4(RR) 49965000

MC

IF 1(LL) 49724976

1.05

0.95 IF 2(LL) FREQ MHz

49804984

IF 3(LL) 49884992

IF 4(LL) 49965000

MC

IF 1(RR) 49724976

1.04

1.00

0.96 IF 2(RR)

FREQ MHz

49804984

IF 3(RR) 49884992

IF 4(RR) 49965000

NT

IF 1(LL)

1.20

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

Plot file version 8 created 01-JUN-2004 15:41:09 J2136+00 eh013.MSORT.1 Freq = 4.9715 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/09:50:26 to 00/10:12:26

NT

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95

0.85

IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

UR

IF 1(LL)

1.20

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

UR

IF 1(RR)

1.05

0.95

0.85 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

SH

IF 1(LL)

1.05

0.95

0.85 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

SH

IF 1(RR)

1.10

1.06

1.02

0.98

0.94

IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

HH

IF 1(LL) 49724976

1.05

0.95 IF 2(LL)

FREQ MHz

49804984

IF 3(LL) 49884992

IF 4(LL) 49965000

HH

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

Plot file version 9 created 01-JUN-2004 15:41:10 J2136+00 eh013.MSORT.1 Freq = 4.9715 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/11:50:04 to 00/12:12:04

EF

IF 1(LL)

1.05

0.95

0.85

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

EF

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95

0.85 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

WB

IF 1(LL)

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

WB

IF 1(RR)

1.05

0.95 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

ON

IF 1(LL)

1.05

0.95 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

ON

IF 1(RR) 49724976

1.08

1.04

1.00

0.96 IF 2(RR)

FREQ MHz

49804984

IF 3(RR) 49884992

IF 4(RR) 49965000

MC

IF 1(LL) 49724976

1.05

0.95 IF 2(LL)

FREQ MHz

49804984

IF 3(LL) 49884992

IF 4(LL) 49965000

MC

IF 1(RR) 49724976

1.04

1.00

0.96 IF 2(RR)

FREQ MHz

49804984

IF 3(RR) 49884992

IF 4(RR) 49965000

NT

IF 1(LL)

1.20

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

Plot file version 10 created 01-JUN-2004 15:41:11 J2136+00 eh013.MSORT.1 Freq = 4.9715 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/11:50:04 to 00/12:12:04

NT

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95

0.85

IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

UR

IF 1(LL)

1.20

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

UR

IF 1(RR)

1.08

1.04

1.00

0.96 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

HH

IF 1(LL)

1.05

0.95

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

HH

IF 1(RR)

1.05

0.95

0.85

IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

Plot file version 11 created 01-JUN-2004 15:41:12 J2136+00 eh013.MSORT.1 Freq = 4.9715 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/14:08:17 to 00/14:30:17

EF

IF 1(LL)

1.05

0.95

0.85

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

EF

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95

0.85 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

WB

IF 1(LL)

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

WB

IF 1(RR)

1.05

0.95 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

ON

IF 1(LL)

1.05

0.95 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

ON

IF 1(RR) 49724976

1.08

1.04

1.00

0.96 IF 2(RR)

FREQ MHz

49804984

IF 3(RR) 49884992

IF 4(RR) 49965000

MC

IF 1(LL) 49724976

1.05

0.95 IF 2(LL) FREQ MHz

49804984

IF 3(LL) 49884992

IF 4(LL) 49965000

MC

IF 1(RR) 49724976

1.04

1.00

0.96 IF 2(RR)

FREQ MHz

49804984

IF 3(RR) 49884992

IF 4(RR) 49965000

NT

IF 1(LL)

1.20

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

Plot file version 12 created 01-JUN-2004 15:41:12 J2136+00 eh013.MSORT.1 Freq = 4.9715 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/14:08:17 to 00/14:30:17

NT

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95

0.85

IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

UR

IF 1(LL)

1.15

1.05

0.95

0.85 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

UR

IF 1(RR)

1.05

0.95

0.85 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

SH

IF 1(LL)

1.15

1.05

0.95

0.85 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

SH

IF 1(RR)

1.10

1.06

1.02

0.98

0.94

IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

HH

IF 1(LL) 49724976

1.05

0.95 IF 2(LL)

FREQ MHz

49804984

IF 3(LL) 49884992

IF 4(LL) 49965000

HH

IF 1(RR)

1.05

0.95

0.85

IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

Plot file version 15 created 01-JUN-2004 15:41:13 J2136+00 eh013.MSORT.1 Freq = 4.9715 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/15:35:04 to 00/15:57:04

EF

IF 1(LL)

1.05

0.95

0.85

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

EF

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95

0.85 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

WB

IF 1(LL)

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

WB

IF 1(RR)

1.05

0.95 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

ON

IF 1(LL)

1.05

0.95 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

ON

IF 1(RR) 49724976

1.08

1.04

1.00

0.96 IF 2(RR)

FREQ MHz

49804984

IF 3(RR) 49884992

IF 4(RR) 49965000

MC

IF 1(LL) 49724976

1.05

0.95 IF 2(LL) FREQ MHz

49804984

IF 3(LL) 49884992

IF 4(LL) 49965000

MC

IF 1(RR) 49724976

1.04

1.00

0.96 IF 2(RR)

FREQ MHz

49804984

IF 3(RR) 49884992

IF 4(RR) 49965000

NT

IF 1(LL)

1.20

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

Plot file version 16 created 01-JUN-2004 15:41:14 J2136+00 eh013.MSORT.1 Freq = 4.9715 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/15:35:04 to 00/15:57:04

NT

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95

0.85 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

UR

IF 1(LL)

1.20

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

UR

IF 1(RR)

1.05

0.95

0.85 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

SH

IF 1(LL)

1.15

1.05

0.95

0.85 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

SH

IF 1(RR)

1.10

1.06

1.02

0.98

0.94

IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

HH

IF 1(LL)

49724976

1.05

0.95 IF 2(LL)

FREQ MHz

49804984

IF 3(LL)

49884992

IF 4(LL)

49965000

HH