IF 1(L)

1.2 0.8 0.4 0.0

0 -5

Plot file version 1 created 10-FEB-2004 18:23:01 ei005c 2.MSORT.1 Freq = 22.2339 GHz, Bw = 8.000 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/00:00:01 to 999/00:00:00

ON

IF 1(R)

1.2 0.8 0.4 0.0

30 10 -10 MH

IF 1(L)

1.2 0.8 0.4 0.0

30 10 -10 MH

IF 1(R)

1.2 0.8 0.4 0.0

0 -100 CM

IF 1(L)

1.2 0.8 0.4 0.0

0 -100 CM

IF 1(R)

1.2 0.8 0.4 0.0

0 -20 JB

IF 1(L)

Channels

0 500 1000

1.2 0.8 0.4 0.0

5 -5 -15 JB

IF 1(R)

Channels

0 500 1000

1.2 0.8 0.4 0.0

10 -10 NT

IF 1(L)

Channels

0 500 1000

1.2 0.8 0.4 0.0

30 10 -10 NT

IF 1(R)

1.2 0.8 0.4 0.0

100 -100

Plot file version 2 created 10-FEB-2004 18:23:01 ei005c 2.MSORT.1 Freq = 22.2339 GHz, Bw = 8.000 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: * Timerange: 00/00:00:01 to 999/00:00:00

EF

IF 1(L)

1.2 0.8 0.4 0.0

100 -100 EF