IF 1(RR)

100

0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

200

-200

Plot file version 179 created 11-NOV-2010 17:41:03 3C345 EL040A.UVDATA.1 Freq = 1.5955 GHz, Bw = 16.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/19:17:53 to 00/19:27:51

JB - WB 1 - 2

IF 1(LL)

100

0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

200

-200 JB - WB 1 - 2

IF 1(RR)

200

100

0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

200

-200 WB - EF 2 - 3

IF 1(LL)

200

100

0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

200

-200 WB - EF 2 - 3

IF 1(RR)

45

35

25 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

200

-200 WB - ON 2 - 4

IF 1(LL)

45

35

25 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

200

-200 WB - ON 2 - 4

IF 1(RR) 0 5 15

30

20

10

0 IF 2(RR) 0 5 15

IF 3(RR) 0 5 15

IF 4(RR)

Channels

0 5 15

IF 5(RR) 0 5 15

IF 6(RR) 0 5 15

IF 7(RR) 0 5 15

IF 8(RR) 0 5 15

200

-200 WB - MC 2 - 5

IF 1(LL) 0 5 15

40

20

0 IF 2(LL) 0 5 15

IF 3(LL) 0 5 15

IF 4(LL)

Channels

0 5 15

IF 5(LL) 0 5 15

IF 6(LL) 0 5 15

IF 7(LL) 0 5 15

IF 8(LL) 0 5 15

200

-200 WB - MC 2 - 5

IF 1(RR) 0 5 15

40

20

0 IF 2(RR) 0 5 15

IF 3(RR) 0 5 15

IF 4(RR)

Channels

0 5 15

IF 5(RR) 0 5 15

IF 6(RR) 0 5 15

IF 7(RR) 0 5 15

IF 8(RR) 0 5 15

200

-200 WB - TR 2 - 6

IF 1(LL)

40

20

0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

200

-200

Plot file version 180 created 11-NOV-2010 17:41:08 3C345 EL040A.UVDATA.1 Freq = 1.5955 GHz, Bw = 16.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/19:17:53 to 00/19:27:51

WB - TR 2 - 6

IF 1(RR)

40

20

0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

200

-200 WB - ZC 2 - 8

IF 1(LL)

10

0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

200

-200 WB - ZC 2 - 8

IF 1(RR)

2.0

1.0

0.0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

200

-200 WB - BD 2 - 9

IF 1(LL)

1.0

0.0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

200

-200 WB - BD 2 - 9

IF 1(RR)

8

6

4 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

200

-200 WB - SH 2 - 10

IF 1(LL) 0 5 15

6

4 IF 2(LL) 0 5 15

IF 3(LL) 0 5 15

IF 4(LL)

Channels

0 5 15

IF 5(LL) 0 5 15

IF 6(LL) 0 5 15

IF 7(LL) 0 5 15

IF 8(LL) 0 5 15

200

-200 WB - SH 2 - 10

IF 1(RR) 0 5 15

10

6 IF 2(RR) 0 5 15

IF 3(RR) 0 5 15

IF 4(RR)

Channels

0 5 15

IF 5(RR) 0 5 15

IF 6(RR) 0 5 15

IF 7(RR) 0 5 15

IF 8(RR) 0 5 15

200

-200 WB - UR 2 - 11

IF 1(LL) 0 5 15

10

0 IF 2(LL) 0 5 15

IF 3(LL) 0 5 15

IF 4(LL)

Channels

0 5 15

IF 5(LL) 0 5 15

IF 6(LL) 0 5 15

IF 7(LL) 0 5 15

IF 8(LL) 0 5 15

200

-200 WB - UR 2 - 11