0 20 40 60

13 11 9

200 -200

Plot file version 1 created 13-AUG-2002 14:19:13 0850+581 em043c.MSORT.1 Freq = 8.4055 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 00/20:49:48 to 00/20:59:40 Baseline: Several displayed Stokes: RR

EF - WB

0 20 40 60

3.5 3.3 3.1 2.9

200 -200 EF - YB

0 20 40 60

4.2 3.8 3.4 3.0

200 -200 EF - MA

0 20 40 60

3.5

2.5

200 -200 EF - WZ

0 20 40 60

4.5

3.5

200 -200 EF - ON

0 20 40 60

12

10

8

200 -200 EF - MC

Channels/IF

0 20 40 60

8 4 0

200 -200 EF - UR

Channels/IF

0 20 40 60

5.5 4.5 3.5 2.5

200 -200 EF - SH

0 20 40 60

14 12 10 8

200 -200

Plot file version 2 created 13-AUG-2002 14:19:15 0850+581 em043c.MSORT.1 Freq = 8.4055 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 01/00:02:05 to 01/00:11:55 Baseline: Several displayed Stokes: RR

EF - WB

0 20 40 60

3.0 2.8 2.6

200 -200 EF - YB

0 20 40 60

4.5

3.5

200 -200 EF - MA

0 20 40 60

5.0 4.0 3.0

200 -200 EF - WZ

0 20 40 60

4.5

3.5

200 -200 EF - ON

0 20 40 60

11

9

200 -200 EF - MC

Channels/IF

0 20 40 60

1.4 1.0 0.6

200 -200 EF - UR

0 20 40 60

35

25

200 -200

Plot file version 3 created 13-AUG-2002 14:19:17 OQ208 em043c.MSORT.1 Freq = 8.4055 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 01/03:11:25 to 01/03:21:11 Baseline: Several displayed Stokes: RR

EF - WB

0 20 40 60

7.8 7.4 7.0 6.6

200 -200 EF - YB

0 20 40 60

11

9

200 -200 EF - MA

0 20 40 60

11 9 7

200 -200 EF - WZ

0 20 40 60

11

9

200 -200 EF - ON

0 20 40 60

26 22 18

200 -200 EF - MC

Channels/IF

0 20 40 60

10

0

200 -200 EF - UR

0 20 40 60

30

20

200 -200

Plot file version 4 created 13-AUG-2002 14:19:18 OQ208 em043c.MSORT.1 Freq = 8.4055 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum IF range: 1 - 4 Timerange: 01/06:14:41 to 01/06:24:23 Baseline: Several displayed Stokes: RR

EF - WB

0 20 40 60

7.2 6.8 6.4 6.0

200 -200

EF - YB

0 20 40 60

14

12

10

200 -200

EF - MA

0 20 40 60

11 9 7

200 -200

EF - WZ

0 20 40 60

13 11 9

200 -200

EF - ON

0 20 40 60

28 24 20

200 -200

EF - MC