IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 1 created 26-JAN-2005 14:09:09 OQ208 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/09:30:25 to 00/09:40:57

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 2 created 26-JAN-2005 14:09:13 OQ208 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/09:30:25 to 00/09:40:57

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

Plot file version 3 created 26-JAN-2005 14:09:23 3C286 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/09:41:01 to 00/09:51:57

CM - DA

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

40

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 4 created 26-JAN-2005 14:09:27 3C286 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/09:41:01 to 00/09:51:57

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 5 created 26-JAN-2005 14:09:47 3C345 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/09:54:16 to 00/10:14:58

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

80

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 6 created 26-JAN-2005 14:10:36 3C345 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/09:54:16 to 00/10:14:58

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 7 created 26-JAN-2005 14:10:47 3C345 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/10:17:26 to 00/10:28:58

CM - DA

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

80

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 8 created 26-JAN-2005 14:10:52 3C345 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/10:17:26 to 00/10:28:58

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 9 created 26-JAN-2005 14:10:57 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/10:33:10 to 00/10:34:42

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

60

40 20

0

200 -200

Plot file version 10 created 26-JAN-2005 14:10:58 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/10:33:10 to 00/10:34:42

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40 20 0

200 -200

Plot file version 11 created 26-JAN-2005 14:11:00 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/10:36:10 to 00/10:37:42

CM - DA

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 12 created 26-JAN-2005 14:11:01 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/10:36:10 to 00/10:37:42

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200

Plot file version 15 created 26-JAN-2005 14:11:06 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/10:39:32 to 00/10:41:12

CM - DA

IF 1(LL)

80

40

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 16 created 26-JAN-2005 14:11:07 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/10:39:32 to 00/10:41:12

CM - TR

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200

Plot file version 17 created 26-JAN-2005 14:11:09 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/10:41:16 to 00/10:42:58

CM - DA

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 18 created 26-JAN-2005 14:11:10 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/10:41:16 to 00/10:42:58

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

40

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

Plot file version 19 created 26-JAN-2005 14:11:12 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/10:43:02 to 00/10:44:42

CM - DA

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 20 created 26-JAN-2005 14:11:13 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/10:43:02 to 00/10:44:42

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 21 created 26-JAN-2005 14:11:14 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/10:44:46 to 00/10:46:28

CM - DA

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60 40

20 0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 22 created 26-JAN-2005 14:11:16 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/10:44:46 to 00/10:46:28

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 23 created 26-JAN-2005 14:11:17 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/10:46:32 to 00/10:48:12

CM - DA

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 24 created 26-JAN-2005 14:11:18 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/10:46:32 to 00/10:48:12

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

Plot file version 25 created 26-JAN-2005 14:11:20 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/10:48:16 to 00/10:49:58

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 26 created 26-JAN-2005 14:11:21 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/10:48:16 to 00/10:49:58

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

Plot file version 27 created 26-JAN-2005 14:11:23 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/10:50:02 to 00/10:51:42

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 30 created 26-JAN-2005 14:11:27 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/10:51:46 to 00/10:53:28

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

40

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 31 created 26-JAN-2005 14:11:29 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/10:53:32 to 00/10:55:12

CM - DA

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 32 created 26-JAN-2005 14:11:30 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/10:53:32 to 00/10:55:12

CM - TR

IF 1(RR)

40

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

Plot file version 33 created 26-JAN-2005 14:11:33 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/10:55:16 to 00/10:56:58

CM - DA

IF 1(LL)

60 40

20 0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 34 created 26-JAN-2005 14:11:34 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/10:55:16 to 00/10:56:58

CM - TR

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

80

40

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

Plot file version 35 created 26-JAN-2005 14:11:36 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/10:57:02 to 00/10:58:42

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 36 created 26-JAN-2005 14:11:37 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/10:57:02 to 00/10:58:42

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 37 created 26-JAN-2005 14:11:38 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/10:58:46 to 00/11:00:28

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 38 created 26-JAN-2005 14:11:38 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/10:58:46 to 00/11:00:28

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

Plot file version 39 created 26-JAN-2005 14:11:41 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/11:00:32 to 00/11:02:12

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40 20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 40 created 26-JAN-2005 14:11:42 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/11:00:32 to 00/11:02:12

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 41 created 26-JAN-2005 14:11:43 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/11:02:16 to 00/11:03:58

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 42 created 26-JAN-2005 14:11:44 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/11:02:16 to 00/11:03:58

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40 20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

Plot file version 45 created 26-JAN-2005 14:11:49 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/11:08:11 to 00/11:09:27

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 46 created 26-JAN-2005 14:11:50 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/11:08:11 to 00/11:09:27

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 47 created 26-JAN-2005 14:11:51 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/11:13:17 to 00/11:14:57

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 48 created 26-JAN-2005 14:11:52 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/11:13:17 to 00/11:14:57

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 49 created 26-JAN-2005 14:11:54 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/11:18:47 to 00/11:20:27

CM - DA

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 50 created 26-JAN-2005 14:11:55 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/11:18:47 to 00/11:20:27

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 51 created 26-JAN-2005 14:11:57 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/11:24:17 to 00/11:25:57

CM - DA

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 52 created 26-JAN-2005 14:11:58 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/11:24:17 to 00/11:25:57

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200

Plot file version 53 created 26-JAN-2005 14:12:00 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/11:29:47 to 00/11:31:27

CM - DA

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 54 created 26-JAN-2005 14:12:01 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/11:29:47 to 00/11:31:27

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 55 created 26-JAN-2005 14:12:02 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/11:35:17 to 00/11:36:57

CM - DA

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 56 created 26-JAN-2005 14:12:03 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/11:35:17 to 00/11:36:57

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 57 created 26-JAN-2005 14:12:05 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/11:42:09 to 00/11:43:27

CM - DA

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 60 created 26-JAN-2005 14:12:09 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/11:47:17 to 00/11:48:57

CM - TR

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

80

40

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 61 created 26-JAN-2005 14:12:11 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/11:55:11 to 00/11:56:27

CM - DA

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 62 created 26-JAN-2005 14:12:12 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/11:55:11 to 00/11:56:27

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

Plot file version 63 created 26-JAN-2005 14:12:14 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/12:00:17 to 00/12:01:57

CM - DA

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 64 created 26-JAN-2005 14:12:15 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/12:00:17 to 00/12:01:57

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 65 created 26-JAN-2005 14:12:17 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/12:05:47 to 00/12:07:27

CM - DA

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 66 created 26-JAN-2005 14:12:18 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/12:05:47 to 00/12:07:27

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60 40

20 0

200 -200

Plot file version 67 created 26-JAN-2005 14:12:19 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/12:11:17 to 00/12:12:57

CM - DA

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 68 created 26-JAN-2005 14:12:20 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/12:11:17 to 00/12:12:57

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 69 created 26-JAN-2005 14:12:22 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/12:18:11 to 00/12:19:27

CM - DA

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60 40 20 0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 70 created 26-JAN-2005 14:12:23 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/12:18:11 to 00/12:19:27

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 71 created 26-JAN-2005 14:12:25 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/12:23:17 to 00/12:24:57

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 72 created 26-JAN-2005 14:12:26 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/12:23:17 to 00/12:24:57

CM - TR

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200

Plot file version 75 created 26-JAN-2005 14:12:31 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/12:34:17 to 00/12:35:57

CM - DA

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 76 created 26-JAN-2005 14:12:32 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/12:34:17 to 00/12:35:57

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

Plot file version 77 created 26-JAN-2005 14:12:33 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/12:42:11 to 00/12:43:27

CM - DA

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

80

40

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

Plot file version 78 created 26-JAN-2005 14:12:33 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/12:42:11 to 00/12:43:27

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

Plot file version 79 created 26-JAN-2005 14:12:35 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/12:47:17 to 00/12:48:57

CM - DA

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 80 created 26-JAN-2005 14:12:36 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/12:47:17 to 00/12:48:57

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

Plot file version 81 created 26-JAN-2005 14:12:38 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/12:54:09 to 00/12:55:27

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 82 created 26-JAN-2005 14:12:39 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/12:54:09 to 00/12:55:27

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

Plot file version 83 created 26-JAN-2005 14:12:41 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/12:59:17 to 00/13:00:57

CM - DA

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 84 created 26-JAN-2005 14:12:42 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/12:59:17 to 00/13:00:57

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

Plot file version 85 created 26-JAN-2005 14:12:44 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/13:04:47 to 00/13:06:27

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 86 created 26-JAN-2005 14:12:45 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/13:04:47 to 00/13:06:27

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 87 created 26-JAN-2005 14:12:47 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/13:10:17 to 00/13:11:57

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 90 created 26-JAN-2005 14:12:51 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/13:15:47 to 00/13:17:27

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 91 created 26-JAN-2005 14:12:53 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/13:21:17 to 00/13:22:57

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 92 created 26-JAN-2005 14:12:54 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/13:21:17 to 00/13:22:57

CM - TR

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

80

40

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 93 created 26-JAN-2005 14:12:56 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/13:29:11 to 00/13:30:27

CM - DA

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 94 created 26-JAN-2005 14:12:57 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/13:29:11 to 00/13:30:27

CM - TR

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

80

40

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 95 created 26-JAN-2005 14:12:58 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/13:34:17 to 00/13:35:57

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 96 created 26-JAN-2005 14:12:59 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/13:34:17 to 00/13:35:57

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

80

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 97 created 26-JAN-2005 14:13:01 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/13:39:47 to 00/13:41:27

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 98 created 26-JAN-2005 14:13:02 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/13:39:47 to 00/13:41:27

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 99 created 26-JAN-2005 14:13:04 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/13:45:17 to 00/13:46:57

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 100 created 26-JAN-2005 14:13:05 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/13:45:17 to 00/13:46:57

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 101 created 26-JAN-2005 14:13:07 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/13:50:47 to 00/13:52:27

CM - DA

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 102 created 26-JAN-2005 14:13:08 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/13:50:47 to 00/13:52:27

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

Plot file version 105 created 26-JAN-2005 14:13:13 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/14:03:09 to 00/14:04:27

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 106 created 26-JAN-2005 14:13:14 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/14:03:09 to 00/14:04:27

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200

Plot file version 107 created 26-JAN-2005 14:13:16 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/14:08:17 to 00/14:09:57

CM - DA

IF 1(LL)

80

40

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 108 created 26-JAN-2005 14:13:16 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/14:08:17 to 00/14:09:57

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

Plot file version 109 created 26-JAN-2005 14:13:18 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/14:16:11 to 00/14:17:27

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60 40 20 0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 110 created 26-JAN-2005 14:13:19 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/14:16:11 to 00/14:17:27

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 111 created 26-JAN-2005 14:13:21 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/14:21:17 to 00/14:22:57

CM - DA

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 112 created 26-JAN-2005 14:13:22 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/14:21:17 to 00/14:22:57

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

Plot file version 113 created 26-JAN-2005 14:13:24 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/14:26:47 to 00/14:28:27

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 114 created 26-JAN-2005 14:13:25 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/14:26:47 to 00/14:28:27

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 115 created 26-JAN-2005 14:13:28 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/14:32:17 to 00/14:33:57

CM - DA

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 116 created 26-JAN-2005 14:13:28 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/14:32:17 to 00/14:33:57

CM - TR

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

80

40

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 117 created 26-JAN-2005 14:13:30 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/14:39:11 to 00/14:40:27

CM - DA

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

80

40

0

200 -200

Plot file version 120 created 26-JAN-2005 14:13:35 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/14:44:17 to 00/14:45:57

CM - TR

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

Plot file version 121 created 26-JAN-2005 14:13:37 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/14:49:47 to 00/14:51:27

CM - DA

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

0

200 -200

Plot file version 122 created 26-JAN-2005 14:13:38 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/14:49:47 to 00/14:51:27

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 123 created 26-JAN-2005 14:13:40 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/14:55:17 to 00/14:56:57

CM - DA

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60 40 20 0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

60 40

20 0

200 -200

Plot file version 124 created 26-JAN-2005 14:13:41 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/14:55:17 to 00/14:56:57

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 125 created 26-JAN-2005 14:13:42 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/15:03:11 to 00/15:04:27

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

Plot file version 126 created 26-JAN-2005 14:13:43 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/15:03:11 to 00/15:04:27

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

Plot file version 127 created 26-JAN-2005 14:13:45 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/15:08:17 to 00/15:09:57

CM - DA

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 128 created 26-JAN-2005 14:13:46 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/15:08:17 to 00/15:09:57

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 129 created 26-JAN-2005 14:13:48 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/15:15:11 to 00/15:16:27

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

60 40

20 0

200 -200

Plot file version 130 created 26-JAN-2005 14:13:49 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/15:15:11 to 00/15:16:27

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 131 created 26-JAN-2005 14:13:51 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/15:20:17 to 00/15:21:57

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

80

40

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 132 created 26-JAN-2005 14:13:52 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/15:20:17 to 00/15:21:57

CM - TR

IF 1(RR)

60

40 20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 135 created 26-JAN-2005 14:13:57 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/15:31:17 to 00/15:32:57

CM - DA

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60 40 20 0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 136 created 26-JAN-2005 14:13:58 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/15:31:17 to 00/15:32:57

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 137 created 26-JAN-2005 14:14:00 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/15:36:47 to 00/15:38:27

CM - DA

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 138 created 26-JAN-2005 14:14:01 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/15:36:47 to 00/15:38:27

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 139 created 26-JAN-2005 14:14:03 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/15:42:17 to 00/15:43:57

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 140 created 26-JAN-2005 14:14:04 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/15:42:17 to 00/15:43:57

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 141 created 26-JAN-2005 14:14:06 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/15:50:11 to 00/15:51:27

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 142 created 26-JAN-2005 14:14:07 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/15:50:11 to 00/15:51:27

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

Plot file version 143 created 26-JAN-2005 14:14:09 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/15:55:17 to 00/15:56:57

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 144 created 26-JAN-2005 14:14:10 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/15:55:17 to 00/15:56:57

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 145 created 26-JAN-2005 14:14:12 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/16:00:47 to 00/16:02:27

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 146 created 26-JAN-2005 14:14:13 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:00:47 to 00/16:02:27

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 147 created 26-JAN-2005 14:14:15 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/16:06:17 to 00/16:07:57

CM - DA

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 150 created 26-JAN-2005 14:14:19 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:11:47 to 00/16:13:27

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

40

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 151 created 26-JAN-2005 14:14:21 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/16:17:17 to 00/16:18:57

CM - DA

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

40

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 152 created 26-JAN-2005 14:14:22 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:17:17 to 00/16:18:57

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

Plot file version 153 created 26-JAN-2005 14:14:23 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/16:24:09 to 00/16:25:27

CM - DA

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

80

40

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

80

40

0

200 -200

Plot file version 154 created 26-JAN-2005 14:14:24 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:24:09 to 00/16:25:27

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

Plot file version 155 created 26-JAN-2005 14:14:26 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/16:25:31 to 00/16:27:13

CM - DA

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 156 created 26-JAN-2005 14:14:27 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:25:31 to 00/16:27:13

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 157 created 26-JAN-2005 14:14:29 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/16:27:17 to 00/16:28:57

CM - DA

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 158 created 26-JAN-2005 14:14:30 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:27:17 to 00/16:28:57

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 159 created 26-JAN-2005 14:14:32 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/16:29:01 to 00/16:30:43

CM - DA

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60 40 20 0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 160 created 26-JAN-2005 14:14:33 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:29:01 to 00/16:30:43

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 161 created 26-JAN-2005 14:14:35 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/16:30:47 to 00/16:32:27

CM - DA

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 162 created 26-JAN-2005 14:14:36 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:30:47 to 00/16:32:27

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 165 created 26-JAN-2005 14:14:41 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/16:36:41 to 00/16:37:57

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 166 created 26-JAN-2005 14:14:42 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:36:41 to 00/16:37:57

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

40

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 167 created 26-JAN-2005 14:14:44 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/16:38:01 to 00/16:39:43

CM - DA

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 168 created 26-JAN-2005 14:14:45 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:38:01 to 00/16:39:43

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 169 created 26-JAN-2005 14:14:47 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/16:39:47 to 00/16:41:27

CM - DA

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 170 created 26-JAN-2005 14:14:48 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:39:47 to 00/16:41:27

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 171 created 26-JAN-2005 14:14:50 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/16:41:31 to 00/16:43:13

CM - DA

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60 40

20 0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 172 created 26-JAN-2005 14:14:51 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:41:31 to 00/16:43:13

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 173 created 26-JAN-2005 14:14:53 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/16:43:17 to 00/16:44:57

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

Plot file version 174 created 26-JAN-2005 14:14:54 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:43:17 to 00/16:44:57

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 175 created 26-JAN-2005 14:14:56 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/16:45:01 to 00/16:46:43

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 176 created 26-JAN-2005 14:14:57 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:45:01 to 00/16:46:43

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60 40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 177 created 26-JAN-2005 14:14:59 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/16:46:47 to 00/16:48:27

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 180 created 26-JAN-2005 14:15:03 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:48:31 to 00/16:50:13

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

40

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 181 created 26-JAN-2005 14:15:05 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/16:50:17 to 00/16:51:57

CM - DA

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60 40 20 0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

0

200 -200

Plot file version 182 created 26-JAN-2005 14:15:06 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:50:17 to 00/16:51:57

CM - TR

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

60 40

20 0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

Plot file version 183 created 26-JAN-2005 14:15:08 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/16:52:01 to 00/16:53:43

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60 40 20 0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60 40 20 0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 184 created 26-JAN-2005 14:15:09 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:52:01 to 00/16:53:43

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 185 created 26-JAN-2005 14:15:10 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/16:53:47 to 00/16:55:43

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40 20 0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40 20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 186 created 26-JAN-2005 14:15:11 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:53:47 to 00/16:55:43

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 187 created 26-JAN-2005 14:15:13 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/16:55:47 to 00/16:57:43

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

0

200 -200

Plot file version 188 created 26-JAN-2005 14:15:14 J1812-06 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:55:47 to 00/16:57:43

CM - TR

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

Plot file version 189 created 26-JAN-2005 14:15:17 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/16:59:09 to 00/17:00:27

CM - DA

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60 40 20 0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 190 created 26-JAN-2005 14:15:18 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:59:09 to 00/17:00:27

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 191 created 26-JAN-2005 14:15:19 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/17:04:17 to 00/17:05:57

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 192 created 26-JAN-2005 14:15:20 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/17:04:17 to 00/17:05:57

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 195 created 26-JAN-2005 14:15:25 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/17:15:17 to 00/17:16:57

CM - DA

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

60 40

20 0

200 -200

Plot file version 196 created 26-JAN-2005 14:15:26 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/17:15:17 to 00/17:16:57

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 197 created 26-JAN-2005 14:15:28 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/17:23:11 to 00/17:24:27

CM - DA

IF 1(LL)

80

40

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 198 created 26-JAN-2005 14:15:29 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/17:23:11 to 00/17:24:27

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

40

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 199 created 26-JAN-2005 14:15:31 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/17:28:17 to 00/17:29:57

CM - DA

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60 40 20 0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

Plot file version 200 created 26-JAN-2005 14:15:32 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/17:28:17 to 00/17:29:57

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 201 created 26-JAN-2005 14:15:34 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/17:35:09 to 00/17:36:27

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

80

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 202 created 26-JAN-2005 14:15:35 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/17:35:09 to 00/17:36:27

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200

Plot file version 203 created 26-JAN-2005 14:15:37 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/17:40:17 to 00/17:41:57

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 204 created 26-JAN-2005 14:15:38 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/17:40:17 to 00/17:41:57

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200

Plot file version 205 created 26-JAN-2005 14:15:40 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/17:45:47 to 00/17:47:27

CM - DA

IF 1(LL)

80

40

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 206 created 26-JAN-2005 14:15:41 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/17:45:47 to 00/17:47:27

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 207 created 26-JAN-2005 14:15:43 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/17:51:16 to 00/17:52:58

CM - DA

IF 1(LL)

80

40

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 210 created 26-JAN-2005 14:15:47 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/17:56:46 to 00/17:58:28

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

40

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 211 created 26-JAN-2005 14:15:49 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/18:02:16 to 00/18:03:58

CM - DA

IF 1(LL)

40

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

60 40 20 0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60 40

20 0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 212 created 26-JAN-2005 14:15:50 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/18:02:16 to 00/18:03:58

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 213 created 26-JAN-2005 14:15:52 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/18:10:11 to 00/18:11:27

CM - DA

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 214 created 26-JAN-2005 14:15:52 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/18:10:11 to 00/18:11:27

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200 CM - NT

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 215 created 26-JAN-2005 14:15:54 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/18:15:17 to 00/18:16:57

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60 40 20 0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 216 created 26-JAN-2005 14:15:55 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/18:15:17 to 00/18:16:57

CM - TR

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 217 created 26-JAN-2005 14:15:57 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/18:20:47 to 00/18:22:27

CM - DA

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 218 created 26-JAN-2005 14:15:58 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/18:20:47 to 00/18:22:27

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40 20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 219 created 26-JAN-2005 14:16:00 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/18:26:17 to 00/18:27:57

CM - DA

IF 1(LL)

60 40

20

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

80

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

80

40

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60 40 20 0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

Plot file version 220 created 26-JAN-2005 14:16:01 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/18:26:17 to 00/18:27:57

CM - TR

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

80

40

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

Plot file version 221 created 26-JAN-2005 14:16:03 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/18:31:47 to 00/18:33:27

CM - DA

IF 1(LL)

40

0

200 -200

CM - DA

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

CM - EF

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

80

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

80

40

0

200 -200

CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200

CM - TR

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 222 created 26-JAN-2005 14:16:04 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/18:31:47 to 00/18:33:27

CM - TR

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - NT

IF 1(RR)

40

0

200 -200

CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200

CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 225 created 26-JAN-2005 14:16:15 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/18:42:47 to 00/18:44:27

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - TR

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

40

20

0

200 -200

Plot file version 226 created 26-JAN-2005 14:16:21 J1825-07 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/18:42:47 to 00/18:44:27

CM - NT

IF 1(RR)

40

0

200 -200 CM - WB

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - WB

IF 1(RR)

40

0

200 -200

Plot file version 227 created 26-JAN-2005 14:16:25 3C345 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed

Timerange: 00/18:50:41 to 00/19:11:13

CM - DA

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - DA

IF 1(RR)

80

40

0

200 -200 CM - EF

IF 1(LL)

80

40

0

200 -200 CM - EF

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - MC

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

60 40 20 0

200 -200 CM - ON

IF 1(LL)

Channels

0 500 1000

60

40

20

0

200 -200 CM - ON

IF 1(RR)

Channels

0 500 1000

40

0

200 -200 CM - TR

IF 1(LL)

60 40 20 0

200 -200

Plot file version 228 created 26-JAN-2005 14:16:30 3C345 en003b 2.MSORT.1 Freq = 6.6652 GHz, Bw = 2.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/18:50:41 to 00/19:11:13

CM - TR

IF 1(RR)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT

IF 1(LL)

60

40

20

0

200 -200 CM - NT