IF 1(RR)

8.5

7.5 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

4 0 -4

Plot file version 12 created 13-JAN-2011 03:17:17 4C39.25 ER025B.UVDATA.1 Freq = 21.9887 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Lower frame: Ampl Jy Top frame: Phas deg Vector averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/23:56:02 to 01/00:06:00

EF - ON 1 - 3

IF 1(LL)

7.5

6.5 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

5 -5 EF - ON 1 - 3

IF 1(LL)

6

4

2

0 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

100 -100 JB - ON 2 - 3

IF 1(RR)

10

8

6

4 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

20 -20 ON - MC 3 - 4

IF 1(LL)

8

6

4 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

20 -20 ON - MC 3 - 4

IF 1(RR)

12

8

4

0 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

100 -100 ON - MH 3 - 5

IF 1(LL)

0 100 200

8

4

0 IF 2(LL)

Channels

0 100 200

IF 3(LL)

0 100 200

IF 4(LL)

0 100 200

20 -20 ON - MH 3 - 5

IF 1(RR)

0 100 200

6.0

5.0

4.0 IF 2(RR)

Channels

0 100 200

IF 3(RR)

0 100 200

IF 4(RR)

0 100 200

10 -10 ON - YS 3 - 6

IF 1(LL)

0 100 200

5.5

4.5

3.5 IF 2(LL)

Channels

0 100 200

IF 3(LL)

0 100 200

IF 4(LL)

0 100 200

10 -10 ON - YS 3 - 6

IF 1(RR)

5

3 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

10 -10

Plot file version 13 created 13-JAN-2011 03:17:56 4C39.25 ER025B.UVDATA.1 Freq = 21.9887 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Lower frame: Ampl Jy Top frame: Phas deg Vector averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/23:56:02 to 01/00:06:00

ON - RO 3 - 7

IF 1(LL)

5

3 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

10 -10 ON - RO 3 - 7