IF 1(LR)

2.5

1.5 IF 2(LR)

200 -200

Plot file version 1 created 13-APR-2003 14:50:25 1308+326 es046.MSORT.1 Freq = 4.9825 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/12:49:41 to 00/12:53:17

EB - WB

IF 1(LR)

1.6 1.4 1.2 IF 2(LR)

200 -200 EB - ON

IF 1(LR)

3.2 3.0 2.8 2.6 IF 2(LR)

200 -200 EB - MC

IF 1(LR)

1.2 1.0 0.8 IF 2(LR)

200 -200 EB - TR

IF 1(LR)

3.0

2.0

1.0 IF 2(LR)

200 -200

Plot file version 2 created 13-APR-2003 14:50:25 1308+326 es046.MSORT.1 Freq = 4.9825 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/13:43:34 to 00/13:47:14

EB - WB

IF 1(LR)

1.15 1.05 0.95 0.85 IF 2(LR)

200 -200

EB - JB

IF 1(LR)

1.4

1.2 IF 2(LR)

200 -200 EB - ON

IF 1(LR)

3.0

2.6 IF 2(LR)

200 -200

EB - MC

IF 1(LR)

1.5 1.3 1.1 0.9 IF 2(LR)

200 -200

EB - TR

IF 1(LR)

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(LR)

200 -200

Plot file version 3 created 13-APR-2003 14:50:25 1308+326 es046.MSORT.1 Freq = 4.9825 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/14:41:33 to 00/14:45:21

EB - WB

IF 1(LR) 0.9

0.7 IF 2(LR)

200 -200

EB - JB

IF 1(LR)

0.95 0.85 0.75 IF 2(LR)

200 -200

EB - ON

IF 1(LR)

1.1

0.9

0.7 IF 2(LR)

200 -200

EB - MC

IF 1(LR)

850

750 IF 2(LR)

200 -200

EB - TR

IF 1(LR)

1.05

0.95

0.85

IF 2(LR)

200 -200

Plot file version 4 created 13-APR-2003 14:50:25 1308+326 es046.MSORT.1 Freq = 4.9825 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/15:38:38 to 00/15:42:18

EB - JB

IF 1(LR)

1.5 1.3 1.1 IF 2(LR)

200 -200

EB - ON

IF 1(LR)

3.0 2.8 2.6 2.4 IF 2(LR)

200 -200

EB - MC

IF 1(LR)

900 800 700 IF 2(LR)

200 -200 EB - TR

IF 1(LR)

1.05 0.95 0.85 0.75 IF 2(LR)

200 -200

Plot file version 5 created 13-APR-2003 14:50:25 3C454.3 es046.MSORT.1 Freq = 4.9825 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:04:09 to 00/16:13:49

EB - WB

IF 1(LR)

950

850

750 IF 2(LR)

200 -200

EB - JB

IF 1(LR)

1.00

0.90

0.80 IF 2(LR)

200 -200

EB - ON

IF 1(LR)

1.00

0.90

0.80 IF 2(LR)

200 -200

EB - MC

IF 1(LR)

900

800 IF 2(LR)

200 -200

EB - TR

IF 1(LR)

440 400 360 IF 2(LR)

200 -200

EB - SH

IF 1(LR) 1.4

1.2 IF 2(LR)

200 -200

Plot file version 6 created 13-APR-2003 14:50:25 3C84 es046.MSORT.1 Freq = 4.9825 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/17:28:46 to 00/17:32:22

EB - JB

IF 1(LR)

5.0

4.0 IF 2(LR)

200 -200

EB - ON

IF 1(LR)

5.0 4.6 4.2 IF 2(LR)

200 -200

EB - MC

IF 1(LR)

1.2

1.0 IF 2(LR)

200 -200

EB - TR

IF 1(LR)

450

350 IF 2(LR)

200 -200

EB - SH

IF 1(LR)

14

10 IF 2(LR)

200 -200

Plot file version 7 created 13-APR-2003 14:50:26 3C84 es046.MSORT.1 Freq = 4.9825 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/19:09:00 to 00/19:12:40

EB - WB

IF 1(LR) 1.5

1.3 IF 2(LR)

200 -200

EB - JB

IF 1(LR)

4.0

3.0 IF 2(LR)

200 -200

EB - ON

IF 1(LR)

5.2 4.8 4.4 IF 2(LR)

200 -200

EB - MC

IF 1(LR)

1.4

1.2

1.0 IF 2(LR)

200 -200

EB - TR

IF 1(LR)

16

12 8 IF 2(LR)

200 -200

Plot file version 8 created 13-APR-2003 14:50:26 3C84 es046.MSORT.1 Freq = 4.9825 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/20:51:57 to 00/20:55:45

EB - WB

IF 1(LR)

1.9 1.7 1.5 IF 2(LR)

200 -200

EB - JB

IF 1(LR)

1.8

1.4 IF 2(LR)

200 -200

EB - ON

IF 1(LR)

6.8 6.4 6.0 IF 2(LR)

200 -200

EB - MC

IF 1(LR)

1.2

0.8 IF 2(LR)

200 -200

EB - TR

IF 1(LR)

20

16

12 IF 2(LR)

200 -200

Plot file version 9 created 13-APR-2003 14:50:26 3C84 es046.MSORT.1 Freq = 4.9825 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/22:13:15 to 00/22:17:03

EB - WB

IF 1(LR)

2.4 2.2 2.0 IF 2(LR)

200 -200

EB - JB

IF 1(LR)

1.5 1.3 1.1 IF 2(LR)

200 -200

EB - ON

IF 1(LR)

5.8 5.4 5.0 IF 2(LR)

200 -200

EB - MC

IF 1(LR)

1.6 1.4 1.2 1.0 IF 2(LR)

200 -200

EB - TR

IF 1(LR)

440 400 360 IF 2(LR)

200 -200

EB - SH

IF 1(LR)

14

10 IF 2(LR)

200 -200

Plot file version 10 created 13-APR-2003 14:50:26 3C84 es046.MSORT.1 Freq = 4.9825 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/23:12:33 to 00/23:16:21

EB - WB

IF 1(LR)

2.8

2.4 IF 2(LR)

200 -200

EB - JB

IF 1(LR)

1.9 1.7 1.5 1.3 IF 2(LR)

200 -200

EB - ON

IF 1(LR)

5.2 4.8 4.4 IF 2(LR)

200 -200

EB - MC

IF 1(LR)

900 800 700 IF 2(LR)

200 -200

EB - TR

IF 1(LR)

500 460 420 380 IF 2(LR)

200 -200

EB - SH

IF 1(LR)

16

12 IF 2(LR)

200 -200

Plot file version 11 created 13-APR-2003 14:50:26 3C84 es046.MSORT.1 Freq = 4.9825 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/23:55:26 to 00/23:58:54

EB - WB

IF 1(LR)

3.2

2.8 IF 2(LR)

200 -200

EB - JB

IF 1(LR)

2.2

1.8

1.4 IF 2(LR)

200 -200

EB - ON

IF 1(LR)

4.6 4.2 3.8 IF 2(LR)

200 -200

EB - MC

IF 1(LR)

950 850 750 650 IF 2(LR)

200 -200

EB - TR