IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

Plot file version 1 created 04-FEB-2004 16:54:13 1548+056 f03x1.MSORT.1 Freq = 8.3840 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/10:57:22 to 00/11:19:22

EF

IF 1(RR)

1.4

1.0

0.6 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

WB

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

ON

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90

IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

MC

IF 1(RR)

1.04

1.00

0.96 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

NT

IF 1(RR)

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

UR

IF 1(RR) 8384

1.2

1.0

0.8 IF 2(RR) 8392

IF 3(RR) 8400

IF 4(RR)

FREQ MHz

8408

IF 5(RR) 8416

IF 6(RR) 8424

IF 7(RR) 8432

IF 8(RR) 8440

SH

IF 1(RR) 8384

1.4

1.0

0.6 IF 2(RR) 8392

IF 3(RR) 8400

IF 4(RR)

FREQ MHz

8408

IF 5(RR) 8416

IF 6(RR) 8424

IF 7(RR) 8432

IF 8(RR) 8440

HH

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

Plot file version 2 created 04-FEB-2004 16:54:15 1548+056 f03x1.MSORT.1 Freq = 8.3840 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/11:19:24 to 00/11:41:24

EF

IF 1(RR)

1.4

1.0

0.6 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

WB

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

ON

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90

IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

MC

IF 1(RR)

1.04

1.00

0.96 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

NT

IF 1(RR)

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

UR

IF 1(RR) 8384

1.2

1.0

0.8 IF 2(RR) 8392

IF 3(RR) 8400

IF 4(RR)

FREQ MHz

8408

IF 5(RR) 8416

IF 6(RR) 8424

IF 7(RR) 8432

IF 8(RR) 8440

SH

IF 1(RR) 8384

1.4

1.0

0.6 IF 2(RR) 8392

IF 3(RR) 8400

IF 4(RR)

FREQ MHz

8408

IF 5(RR) 8416

IF 6(RR) 8424

IF 7(RR) 8432

IF 8(RR) 8440

HH

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

Plot file version 3 created 04-FEB-2004 16:54:16 1548+056 f03x1.MSORT.1 Freq = 8.3840 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/11:41:26 to 00/12:03:26

EF

IF 1(RR)

1.4

1.0

0.6 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

WB

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

ON

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90

IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

MC

IF 1(RR)

1.04

1.00

0.96 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

NT

IF 1(RR)

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

UR

IF 1(RR) 8384

1.2

1.0

0.8 IF 2(RR) 8392

IF 3(RR) 8400

IF 4(RR)

FREQ MHz

8408

IF 5(RR) 8416

IF 6(RR) 8424

IF 7(RR) 8432

IF 8(RR) 8440

SH

IF 1(RR) 8384

1.4

1.0

0.6 IF 2(RR) 8392

IF 3(RR) 8400

IF 4(RR)

FREQ MHz

8408

IF 5(RR) 8416

IF 6(RR) 8424

IF 7(RR) 8432

IF 8(RR) 8440

HH

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

Plot file version 4 created 04-FEB-2004 16:54:17 1548+056 f03x1.MSORT.1 Freq = 8.3840 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/12:04:22 to 00/12:26:22

EF

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9

0.7 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

WB

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

ON

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90

IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

MC

IF 1(RR)

1.04

1.00

0.96 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

NT

IF 1(RR)

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

UR

IF 1(RR) 8384

1.2

1.0

0.8 IF 2(RR)

8392

IF 3(RR) 8400

IF 4(RR)

FREQ MHz

8408

IF 5(RR) 8416

IF 6(RR) 8424

IF 7(RR) 8432

IF 8(RR) 8440

SH

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

Plot file version 5 created 04-FEB-2004 16:54:19 1548+056 f03x1.MSORT.1 Freq = 8.3840 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/12:26:24 to 00/12:48:24

EF

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9

0.7 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

WB

IF 1(RR)

1.20

1.10

1.00

0.90 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

ON

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90

IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

MC

IF 1(RR)

1.04

1.00

0.96 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

NT

IF 1(RR)

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

UR

IF 1(RR) 8384

1.2

1.0

0.8 IF 2(RR)

8392

IF 3(RR) 8400

IF 4(RR)

FREQ MHz

8408

IF 5(RR) 8416

IF 6(RR) 8424

IF 7(RR) 8432

IF 8(RR) 8440

SH

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

Plot file version 6 created 04-FEB-2004 16:54:20 1548+056 f03x1.MSORT.1 Freq = 8.3840 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/12:48:26 to 00/12:54:28

EF

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9

0.7 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

WB

IF 1(RR)

1.20

1.10

1.00

0.90 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

ON

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90

IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

MC

IF 1(RR)

1.04

1.00

0.96 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

NT

IF 1(RR)

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

UR

IF 1(RR) 8384

1.2

1.0

0.8 IF 2(RR)

8392

IF 3(RR) 8400

IF 4(RR)

FREQ MHz

8408

IF 5(RR) 8416

IF 6(RR) 8424

IF 7(RR) 8432

IF 8(RR) 8440

SH