IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

Plot file version 19 created 04-DEC-2003 16:57:22 J1221+44 em051.UVAVG.1 Freq = 1.6380 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/13:30:23 to 00/13:32:27

JB

IF 1(LL)

1.15 1.05 0.95 0.85

IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

JB

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

WB

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

WB

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

EB

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

EB

IF 1(RR) 1638164016421644

1.10

1.00

0.90

IF 2(RR)

FREQ MHz

1646164816501652

IF 3(RR) 1654165616581660

IF 4(RR) 1662166416661668

ON

IF 1(LL) 1638164016421644

1.10

1.00

0.90

IF 2(LL)

FREQ MHz

1646164816501652

IF 3(LL) 1654165616581660

IF 4(LL) 1662166416661668

ON

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

Plot file version 20 created 04-DEC-2003 16:57:33 J1221+44 em051.UVAVG.1 Freq = 1.6380 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/13:30:23 to 00/13:32:27

JB

IF 1(LL)

1.15 1.05 0.95 0.85

IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

JB

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

WB

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

WB

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

EB

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

EB

IF 1(RR) 1638164016421644

1.10

1.00

0.90

IF 2(RR)

FREQ MHz

1646164816501652

IF 3(RR) 1654165616581660

IF 4(RR) 1662166416661668

ON

IF 1(LL) 1638164016421644

1.10

1.00

0.90

IF 2(LL)

FREQ MHz

1646164816501652

IF 3(LL) 1654165616581660

IF 4(LL) 1662166416661668

ON

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9 IF 2(RR) IF 4(RR)

Plot file version 19 created 04-DEC-2003 16:57:22 J1221+44 em051.UVAVG.1 Freq = 1.6380 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/13:30:23 to 00/13:32:27

JB

IF 1(LL)

1.15 1.05 0.95 0.85

IF 2(LL) IF 4(LL)

JB

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8 IF 2(RR) IF 4(RR)

WB

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8 IF 2(LL) IF 4(LL)

WB

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(RR) IF 4(RR)

EB

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL) IF 4(LL)

EB

IF 1(RR) 1638 1644

1.10

1.00

0.90

IF 2(RR)

FREQ MHz

1646 1652

IF 3(RR) 1654 1660

IF 4(RR) 1662 1668

ON

IF 1(LL) 1638 1644

1.10

1.00

0.90

IF 2(LL)

FREQ MHz

1646 1652

IF 3(LL) 1654 1660

IF 4(LL) 1662 1668

ON

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9 IF 2(RR) IF 4(RR)

Plot file version 20 created 04-DEC-2003 16:57:33 J1221+44 em051.UVAVG.1 Freq = 1.6380 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/13:30:23 to 00/13:32:27

JB

IF 1(LL)

1.15 1.05 0.95 0.85

IF 2(LL) IF 4(LL)

JB

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8 IF 2(RR) IF 4(RR)

WB

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8 IF 2(LL) IF 4(LL)

WB

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(RR) IF 4(RR)

EB

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL) IF 4(LL)

EB

IF 1(RR) 1638 1644

1.10

1.00

0.90

IF 2(RR)

FREQ MHz

1646 1652

IF 3(RR) 1654 1660

IF 4(RR) 1662 1668

ON

IF 1(LL) 1638 1644

1.10

1.00

0.90

IF 2(LL)

FREQ MHz

1646 1652

IF 3(LL) 1654 1660

IF 4(LL) 1662 1668

ON

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9 IF 2(RR) IF 4(RR)

Plot file version 19 created 04-DEC-2003 16:57:22 J1221+44 em051.UVAVG.1 Freq = 1.6380 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/13:30:23 to 00/13:32:27

JB

IF 1(LL)

1.15 1.05 0.95 0.85

IF 2(LL) IF 4(LL)

JB

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8 IF 2(RR) IF 4(RR)

WB

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8 IF 2(LL) IF 4(LL)

WB

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(RR) IF 4(RR)

EB

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL) IF 4(LL)

EB

IF 1(RR) 1638 1644

1.10

1.00

0.90

IF 2(RR)

FREQ MHz

1646 1652

IF 3(RR) 1654 1660

IF 4(RR) 1662 1668

ON

IF 1(LL) 1638 1644

1.10

1.00

0.90

IF 2(LL)

FREQ MHz

1646 1652

IF 3(LL) 1654 1660

IF 4(LL) 1662 1668

ON

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9 IF 2(RR) IF 4(RR)

Plot file version 20 created 04-DEC-2003 16:57:33 J1221+44 em051.UVAVG.1 Freq = 1.6380 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/13:30:23 to 00/13:32:27

JB

IF 1(LL)

1.15 1.05 0.95 0.85

IF 2(LL) IF 4(LL)

JB

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8 IF 2(RR) IF 4(RR)

WB

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8 IF 2(LL) IF 4(LL)

WB

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(RR) IF 4(RR)

EB

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 IF 2(LL) IF 4(LL)

EB

IF 1(RR) 1638 1644

1.10

1.00

0.90

IF 2(RR)

FREQ MHz

1646 1652

IF 3(RR) 1654 1660

IF 4(RR) 1662 1668

ON

IF 1(LL) 1638 1644

1.10

1.00

0.90

IF 2(LL)

FREQ MHz

1646 1652

IF 3(LL) 1654 1660

IF 4(LL) 1662 1668

ON

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

Plot file version 19 created 04-DEC-2003 16:57:22 J1221+44 em051.UVAVG.1 Freq = 1.6380 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/13:30:23 to 00/13:32:27

JB

IF 1(LL)

1.15

1.05

0.95

0.85 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

JB

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

WB

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

WB

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

EB

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

EB

IF 1(RR) 16381642

1.10

1.00

0.90

IF 2(RR)

FREQ MHz

16461650

IF 3(RR) 16541658

IF 4(RR) 16621666

ON

IF 1(LL) 16381642

1.10

1.00

0.90 IF 2(LL) FREQ MHz

16461650

IF 3(LL) 16541658

IF 4(LL) 16621666

ON

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

Plot file version 20 created 04-DEC-2003 16:57:33 J1221+44 em051.UVAVG.1 Freq = 1.6380 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/13:30:23 to 00/13:32:27

JB

IF 1(LL)

1.15

1.05

0.95

0.85 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

JB

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

WB

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

WB

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

EB

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

EB

IF 1(RR) 16381642

1.10

1.00

0.90

IF 2(RR)

FREQ MHz

16461650

IF 3(RR) 16541658

IF 4(RR) 16621666

ON

IF 1(LL) 16381642

1.10

1.00

0.90 IF 2(LL) FREQ MHz

16461650

IF 3(LL) 16541658

IF 4(LL) 16621666

ON

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

Plot file version 19 created 04-DEC-2003 16:57:22 J1221+44 em051.UVAVG.1 Freq = 1.6380 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/13:30:23 to 00/13:32:27

JB

IF 1(LL)

1.15

1.05

0.95

0.85 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

JB

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

WB

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

WB

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

EB

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

EB

IF 1(RR) 1638164016421644

1.10

1.00

0.90

IF 2(RR)

FREQ MHz

1646164816501652

IF 3(RR) 1654165616581660

IF 4(RR) 1662166416661668

ON

IF 1(LL) 1638164016421644

1.10

1.00

0.90 IF 2(LL) FREQ MHz

1646164816501652

IF 3(LL) 1654165616581660

IF 4(LL) 1662166416661668

ON

IF 1(RR)

1.3

1.1

0.9 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

Plot file version 20 created 04-DEC-2003 16:57:33 J1221+44 em051.UVAVG.1 Freq = 1.6380 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/13:30:23 to 00/13:32:27

JB

IF 1(LL)

1.15

1.05

0.95

0.85 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

JB

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

WB

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

WB

IF 1(RR)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(RR) IF 3(RR) IF 4(RR)

EB

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8

0.6 IF 2(LL) IF 3(LL) IF 4(LL)

EB

IF 1(RR) 1638164016421644

1.10

1.00

0.90

IF 2(RR)

FREQ MHz

1646164816501652

IF 3(RR) 1654165616581660

IF 4(RR) 1662166416661668

ON

IF 1(LL) 1638164016421644

1.10

1.00

0.90 IF 2(LL) FREQ MHz

1646164816501652

IF 3(LL) 1654165616581660

IF 4(LL) 1662166416661668

ON