IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90 IF 2(RR)

Plot file version 1 created 05-OCT-2004 17:46:32 J1740+52 gs021b.MSORT.1 Freq = 1.6595 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/19:51:21 to 00/20:13:21

EF

IF 1(LL)

1.3

1.1

0.9

0.7 IF 2(LL)

EF

IF 1(RR)

3.0

2.0

1.0

0.0 IF 2(RR)

JB

IF 1(LL)

2.0

1.6

1.2

0.8 IF 2(LL)

JB

IF 1(RR)

1.20

1.10

1.00

0.90 IF 2(RR)

MC

IF 1(LL)

1.20

1.10

1.00

0.90

IF 2(LL)

MC

IF 1(RR)

FREQ MHz

1660166216641666

1.15

1.05

0.95

0.85

0.75

IF 2(RR)

1668167016721674

NT

IF 1(LL)

FREQ MHz

1660166216641666

1.15

1.05

0.95

0.85

IF 2(LL)

1668167016721674

NT

IF 1(RR)

FREQ MHz

1660166216641666

1.10

1.00

0.90 IF 2(RR)

1668167016721674

TR

IF 1(LL)

1.08

1.04

1.00

0.96 IF 2(LL)

Plot file version 2 created 05-OCT-2004 17:46:33 J1740+52 gs021b.MSORT.1 Freq = 1.6595 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/19:51:21 to 00/20:13:21

TR

IF 1(RR)

1.20

1.10

1.00

0.90

IF 2(RR)

WB

IF 1(LL)

1.20

1.10

1.00

0.90 IF 2(LL)

WB

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90 IF 2(RR)

ON

IF 1(LL)

1.15

1.05

0.95

0.85 IF 2(LL)

ON

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95

0.85 IF 2(RR)

SC

IF 1(LL)

FREQ MHz

1660166216641666

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(LL)

1668167016721674

SC

IF 1(RR)

FREQ MHz

1660166216641666

1.06

1.02

0.98 IF 2(RR)

1668167016721674

HN

IF 1(LL)

FREQ MHz

1660166216641666

1.10

1.06

1.02 IF 2(LL)

1668167016721674

HN

IF 1(RR)

1.10

1.06

1.02

0.98

IF 2(RR)

Plot file version 3 created 05-OCT-2004 17:46:33 J1740+52 gs021b.MSORT.1 Freq = 1.6595 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/19:51:21 to 00/20:13:21

NL

IF 1(LL)

1.10

1.06

1.02

0.98 IF 2(LL)

NL

IF 1(RR)

1.12

1.08

1.04

1.00 IF 2(RR)

FD

IF 1(LL)

1.15

1.05

0.95 IF 2(LL)

FD

IF 1(RR)

1.10

1.06

1.02

0.98

IF 2(RR)

LA

IF 1(LL)

1.05

0.95 IF 2(LL)

LA

IF 1(RR)

FREQ MHz

1660166216641666

1.08

1.04

1.00

IF 2(RR) 1668167016721674

PT

IF 1(LL)

FREQ MHz

1660166216641666

1.14

1.10

1.06

1.02

0.98 IF 2(LL) 1668167016721674

PT

IF 1(RR)

FREQ MHz

1660166216641666

1.10

1.06

1.02 IF 2(RR) 1668167016721674

KP

IF 1(LL)

1.10

1.00

0.90 IF 2(LL)

Plot file version 4 created 05-OCT-2004 17:46:34 J1740+52 gs021b.MSORT.1 Freq = 1.6595 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/19:51:21 to 00/20:13:21

KP

IF 1(RR)

1.10

1.06

1.02

0.98 IF 2(RR)

OV

IF 1(LL)

1.06

1.02

0.98 IF 2(LL)

OV

IF 1(RR)

1.06

1.02

0.98 IF 2(RR)

BR

IF 1(LL)

1.10

1.00

0.90 IF 2(LL)

BR

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90 IF 2(RR)

Plot file version 5 created 05-OCT-2004 17:46:35 J1740+52 gs021b.MSORT.1 Freq = 1.6595 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 01/03:54:51 to 01/04:16:51

EF

IF 1(LL)

1.3

1.1

0.9

0.7 IF 2(LL)

EF

IF 1(RR)

8

4

0 IF 2(RR)

JB

IF 1(LL)

3.0

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)

JB

IF 1(RR)

1.20

1.10

1.00

0.90 IF 2(RR)

MC

IF 1(LL)

1.15

1.05

0.95 IF 2(LL)

MC

IF 1(RR)

FREQ MHz

1660166216641666

1.20

1.10

1.00

0.90

0.80 IF 2(RR)

1668167016721674

NT

IF 1(LL)

FREQ MHz

1660166216641666

1.05

0.95 IF 2(LL)

1668167016721674

NT

IF 1(RR)

FREQ MHz

1660166216641666

1.10

1.00

0.90 IF 2(RR)

1668167016721674

TR

IF 1(LL)

1.08

1.04

1.00

0.96 IF 2(LL)

Plot file version 6 created 05-OCT-2004 17:46:35 J1740+52 gs021b.MSORT.1 Freq = 1.6595 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 01/03:54:51 to 01/04:16:51

TR

IF 1(RR)

1.20

1.10

1.00

0.90

IF 2(RR)

WB

IF 1(LL)

1.20

1.10

1.00

0.90 IF 2(LL)

WB

IF 1(RR)

1.10

1.00

0.90 IF 2(RR)

ON

IF 1(LL)

1.15

1.05

0.95

0.85 IF 2(LL)

ON

IF 1(RR)

1.15

1.05

0.95

0.85 IF 2(RR)

SC

IF 1(LL)

FREQ MHz

1660166216641666

1.10

1.00

0.90

0.80

IF 2(LL)

1668167016721674

SC

IF 1(RR)

FREQ MHz

1660166216641666

1.06

1.02

0.98 IF 2(RR)

1668167016721674

HN

IF 1(LL)

FREQ MHz

1660166216641666

1.10

1.06

1.02 IF 2(LL)

1668167016721674

HN

IF 1(RR)

1.12

1.08

1.04

1.00 IF 2(RR)

Plot file version 7 created 05-OCT-2004 17:46:35 J1740+52 gs021b.MSORT.1 Freq = 1.6595 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 01/03:54:51 to 01/04:16:51

NL

IF 1(LL)

1.10

1.06

1.02

0.98 IF 2(LL)

NL

IF 1(RR)

1.10

1.06

1.02

0.98

IF 2(RR)

FD

IF 1(LL)

1.15

1.05

0.95 IF 2(LL)

FD

IF 1(RR)

1.10

1.06

1.02

0.98

IF 2(RR)

LA

IF 1(LL)

1.05

0.95 IF 2(LL)

LA

IF 1(RR)

FREQ MHz

1660166216641666

1.08

1.04

1.00 IF 2(RR)

1668167016721674

PT

IF 1(LL)

FREQ MHz

1660166216641666

1.10

1.00

IF 2(LL)

1668167016721674

PT

IF 1(RR)

FREQ MHz

1660166216641666

1.10

1.06

1.02 IF 2(RR)

1668167016721674

KP

IF 1(LL)

1.10

1.00

0.90 IF 2(LL)

Plot file version 8 created 05-OCT-2004 17:46:36 J1740+52 gs021b.MSORT.1 Freq = 1.6595 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 01/03:54:51 to 01/04:16:51

KP

IF 1(RR)

1.12

1.08

1.04

1.00

0.96

IF 2(RR)

OV

IF 1(LL)

1.06

1.02

0.98 IF 2(LL)

OV

IF 1(RR)

1.06

1.02

0.98 IF 2(RR)

BR

IF 1(LL)

1.10

1.00

0.90 IF 2(LL)

BR