0 50 100

1.0 0.8 0.6

200 -200

Plot file version 1 created 12-MAR-2001 12:56:51 n01c1.MSORT.1 Freq = 4.9825 GHz, Bw = 8.000 MHz Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum IF range: 1 - 2 Antenna: * Stokes: R

EF

0 50 100

1.0 0.8 0.6

200 -200 MC

0 50 100

1.00 0.90 0.80

200 -200 NT

0 50 100

1.0 0.8 0.6

200 -200 ON

0 50 100

1.00

0.90

200 -200 TR

0 50 100

1.0 0.8 0.6

200 -200 JB

Channels/IF

0 50 100

1.0

0.6

200 -200 WB

Channels/IF

0 50 100

1.2 1.0 0.8

200 -200 CM

0 50 100

1.0 0.8 0.6

200 -200

Plot file version 2 created 12-MAR-2001 12:56:52 n01c1.MSORT.1 Freq = 4.9825 GHz, Bw = 8.000 MHz Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum IF range: 1 - 2 Antenna: * Stokes: L

EF

0 50 100

1.0 0.8 0.6

200 -200 MC

0 50 100

1.05 0.95 0.85

200 -200 NT

0 50 100

1.0 0.8 0.6

200 -200 ON

0 50 100

1.0

0.8

200 -200 TR

0 50 100

1.0 0.8 0.6

200 -200 JB

Channels/IF

0 50 100

1.0

0.6

200 -200 WB

Channels/IF

0 50 100

1.2 1.0 0.8

200 -200 CM