0 50 100

840 800 760

200 -200

Plot file version 1 created 09-APR-2001 16:07:28 n01l1.MSORT.1 Freq = 1.6505 GHz, Bw = 8.000 MHz Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum IF range: 1 - 2 Timerange: 00/09:30:22 to 00/10:14:22 Baseline: Several displayed Stokes: LL

EF - MC

0 50 100

700

600

200 -200 EF - NT

0 50 100

620 580 540

200 -200 EF - ON

0 50 100

1.02 0.98 0.94 0.90

200 -200 EF - TR

0 50 100

540 500 460 420

200 -200 EF - JB

0 50 100

700

600

200 -200 EF - WB

Channels/IF

0 50 100

900 700 500 300

200 -200 EF - SH

Channels/IF

0 50 100

650 550 450

200 -200 EF - RO

0 50 100

850

750

200 -200

Plot file version 2 created 09-APR-2001 16:08:18 n01l1.MSORT.1 Freq = 1.6505 GHz, Bw = 8.000 MHz Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum IF range: 1 - 2 Timerange: 00/10:14:23 to 00/10:58:23 Baseline: Several displayed Stokes: LL

EF - MC

0 50 100

700

600

200 -200 EF - NT

0 50 100

540 500 460

200 -200 EF - ON

0 50 100

950

850

200 -200 EF - TR

0 50 100

480 440 400

200 -200 EF - JB

0 50 100

700

600

200 -200 EF - WB

Channels/IF

0 50 100

0.8 0.4 0.0

200 -200 EF - SH

Channels/IF

0 50 100

600 500 400

200 -200 EF - RO

0 50 100

600 500 400

200 -200

Plot file version 3 created 09-APR-2001 16:09:03 n01l1.MSORT.1 Freq = 1.6505 GHz, Bw = 8.000 MHz Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum IF range: 1 - 2 Timerange: 00/10:58:27 to 00/11:42:27 Baseline: Several displayed Stokes: LL

EF - MC

0 50 100

500

400

200 -200 EF - NT

0 50 100

440 400 360 320

200 -200 EF - ON

0 50 100

550

450

200 -200 EF - TR

0 50 100

280 240 200

200 -200 EF - JB

0 50 100

320

280

200 -200 EF - WB

Channels/IF

0 50 100

0.8 0.4 0.0

200 -200 EF - SH

Channels/IF

0 50 100

400 300 200

200 -200 EF - RO

0 50 100

800 700 600

200 -200

Plot file version 4 created 09-APR-2001 16:09:49 n01l1.MSORT.1 Freq = 1.6505 GHz, Bw = 8.000 MHz Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum IF range: 1 - 2 Timerange: 00/11:46:23 to 00/12:30:23 Baseline: Several displayed Stokes: LL

EF - MC

0 50 100

700 600 500

200 -200

EF - NT

0 50 100

560 520 480 440

200 -200

EF - ON

0 50 100

780 740 700

200 -200

EF - TR

0 50 100

420 400 380

200 -200

EF - JB

0 50 100

540 500 460

200 -200

EF - WB

Channels/IF

0 50 100

0.8 0.4 0.0

200 -200

EF - SH

Channels/IF

0 50 100

600 400 200 0

200 -200

EF - RO

0 50 100

800

700

200 -200

Plot file version 5 created 09-APR-2001 16:10:30 n01l1.MSORT.1 Freq = 1.6505 GHz, Bw = 8.000 MHz Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum IF range: 1 - 2 Timerange: 00/12:30:24 to 00/13:14:24 Baseline: Several displayed Stokes: LL

EF - MC

0 50 100

650

550

200 -200

EF - NT

0 50 100

600 560 520

200 -200

EF - ON

0 50 100

860 820 780

200 -200 EF - TR

0 50 100

550

450

200 -200

EF - JB

0 50 100

640 600 560 520

200 -200

EF - WB

Channels/IF

0 50 100

0.8

0.4

200 -200 EF - SH

0 50 100

400 300 200

200 -200

Plot file version 6 created 09-APR-2001 16:11:00 n01l1.MSORT.1 Freq = 1.6505 GHz, Bw = 8.000 MHz Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum IF range: 1 - 2 Timerange: 00/13:14:28 to 00/13:23:56 Baseline: Several displayed Stokes: LL

EF - MC

0 50 100

350

250

200 -200

EF - NT

0 50 100

250

150

200 -200

EF - ON

0 50 100

320 280 240 200

200 -200

EF - TR

0 50 100

160 120 80

200 -200

EF - JB

0 50 100

90 70

200 -200

EF - WB

Channels/IF

0 50 100

0.8 0.4 0.0

200 -200

EF - SH