0 50 100

1.2 0.8 0.4 0.0

200 -200

Plot file version 89 created 27-JAN-2003 12:56:37 J0745+10 n02l3.UVAVG.1 Freq = 1.6150 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum IF range: 1 - 8 Timerange: 00/07:21:11 to 00/07:24:18 Baseline: Several displayed Stokes: LR

EF - MC

0 50 100

20 10 0

200 -200 EF - WB

0 50 100

1.0

0.0

200 -200 EF - ON

0 50 100

3.0 2.0 1.0 0.0

200 -200 EF - TR

0 50 100

2.0

1.0

0.0

200 -200 EF - JB

0 50 100

8 4 0

200 -200 EF - CM

Channels/IF

0 50 100

40 20 0

200 -200 EF - AR