IF 1(LL)

1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

Plot file version 1 created 13-AUG-2003 10:17:15 OQ208 n03m1 1.MSORT.1 Freq = 6.0255 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/17:00:39 to 00/17:22:39

MC

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

JB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

ON

IF 1(LL)

6 4 2 0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

CM

IF 1(LL)

1.25 1.15 1.05 0.95 0.85 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

TR

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

HH

IF 1(LL)

1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

Plot file version 2 created 13-AUG-2003 10:17:16 OQ208 n03m1 1.MSORT.1 Freq = 6.0255 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/17:27:27 to 00/17:49:27

MC

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

JB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

ON

IF 1(LL)

6 4 2 0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

CM

IF 1(LL)

1.25 1.15 1.05 0.95 0.85 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

TR

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

HH

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

Plot file version 3 created 13-AUG-2003 10:17:17 OQ208 n03m1 1.MSORT.1 Freq = 6.0255 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/17:52:43 to 00/18:14:43

EF

IF 1(LL)

1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

MC

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

JB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

ON

IF 1(LL)

6 4 2 0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

CM

IF 1(LL)

1.25 1.15 1.05 0.95 0.85 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

TR

IF 1(LL) 6026602860306032

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(LL) FREQ MHz

6034603660386040

IF 3(LL) 6042604460466048

IF 4(LL) 6050605260546056

HH

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

Plot file version 4 created 13-AUG-2003 10:17:17 OQ208 n03m1 1.MSORT.1 Freq = 6.0255 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/18:17:31 to 00/18:39:31

EF

IF 1(LL)

1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

MC

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

JB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

ON

IF 1(LL)

6 4 2 0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

CM

IF 1(LL)

1.25 1.15 1.05 0.95 0.85 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

TR

IF 1(LL) 6026602860306032

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(LL) FREQ MHz

6034603660386040

IF 3(LL) 6042604460466048

IF 4(LL) 6050605260546056

HH

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

Plot file version 5 created 13-AUG-2003 10:17:18 OQ208 n03m1 1.MSORT.1 Freq = 6.0255 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/18:40:31 to 00/19:01:55

EF

IF 1(LL)

1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

MC

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

JB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

ON

IF 1(LL)

6 4 2 0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

CM

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

HH

IF 1(RR)

1.0 0.8 0.6 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

Plot file version 6 created 13-AUG-2003 10:17:19 OQ208 n03m1 1.MSORT.1 Freq = 6.0255 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/17:00:39 to 00/17:22:39

MC

IF 1(RR)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

JB

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

ON

IF 1(RR)

4

2

0 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

CM

IF 1(RR)

1.4 1.2 1.0 0.8 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

TR

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

HH

IF 1(RR)

1.0 0.8 0.6 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

Plot file version 7 created 13-AUG-2003 10:17:19 OQ208 n03m1 1.MSORT.1 Freq = 6.0255 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/17:27:27 to 00/17:49:27

EF

IF 1(RR)

1.0 0.8 0.6 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

MC

IF 1(RR)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

JB

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

ON

IF 1(RR)

4

2

0 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

CM

IF 1(RR)

1.4 1.2 1.0 0.8 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

TR

IF 1(RR) 6026602860306032

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR) FREQ MHz

6034603660386040

IF 3(RR) 6042604460466048

IF 4(RR) 6050605260546056

HH

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

Plot file version 8 created 13-AUG-2003 10:17:20 OQ208 n03m1 1.MSORT.1 Freq = 6.0255 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/17:52:43 to 00/18:14:43

EF

IF 1(RR)

1.0 0.8 0.6 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

MC

IF 1(RR)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

JB

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

ON

IF 1(RR)

4

2

0 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

CM

IF 1(RR)

1.4 1.2 1.0 0.8 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

TR

IF 1(RR) 6026602860306032

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR) FREQ MHz

6034603660386040

IF 3(RR) 6042604460466048

IF 4(RR) 6050605260546056

HH

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

Plot file version 9 created 13-AUG-2003 10:17:21 OQ208 n03m1 1.MSORT.1 Freq = 6.0255 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/18:17:31 to 00/18:39:31

EF

IF 1(RR)

1.0 0.8 0.6 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

MC

IF 1(RR)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

JB

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

ON

IF 1(RR)

4

2

0 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

CM

IF 1(RR)

1.4 1.2 1.0 0.8 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

TR

IF 1(RR) 6026602860306032

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR)

FREQ MHz

6034603660386040

IF 3(RR) 6042604460466048

IF 4(RR) 6050605260546056

HH

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

Plot file version 10 created 13-AUG-2003 10:17:22 OQ208 n03m1 1.MSORT.1 Freq = 6.0255 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/18:40:31 to 00/19:01:55

EF

IF 1(RR)

1.0 0.8 0.6 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

MC

IF 1(RR)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

JB

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

ON

IF 1(RR)

4

2

0 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

CM

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

HH