IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

Plot file version 1 created 13-AUG-2003 15:34:41 OQ208 n03m1 2.MSORT.1 Freq = 6.6610 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/19:03:27 to 00/19:25:27

EF

IF 1(LL)

1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

MC

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

JB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

ON

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

CM

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

TR

IF 1(LL) 6662666466666668

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)

FREQ MHz

66686670667266746676

IF 3(LL) 6678668066826684

IF 4(LL) 66846686668866906692

HH

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

Plot file version 2 created 13-AUG-2003 15:34:42 OQ208 n03m1 2.MSORT.1 Freq = 6.6610 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/19:30:31 to 00/19:52:31

EF

IF 1(LL)

1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

MC

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

JB

IF 1(LL)

1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

ON

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

CM

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

TR

IF 1(LL) 6662666466666668

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)

FREQ MHz

66686670667266746676

IF 3(LL) 6678668066826684

IF 4(LL) 66846686668866906692

HH

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

Plot file version 3 created 13-AUG-2003 15:34:42 OQ208 n03m1 2.MSORT.1 Freq = 6.6610 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/19:53:31 to 00/20:15:31

EF

IF 1(LL)

1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

MC

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

JB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

ON

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

CM

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

TR

IF 1(LL) 6662666466666668

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)

FREQ MHz

66686670667266746676

IF 3(LL) 6678668066826684

IF 4(LL) 66846686668866906692

HH

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

Plot file version 4 created 13-AUG-2003 15:34:43 OQ208 n03m1 2.MSORT.1 Freq = 6.6610 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/20:16:31 to 00/20:38:31

EF

IF 1(LL)

1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

MC

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

JB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

ON

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

CM

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

TR

IF 1(LL) 6662666466666668

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)

FREQ MHz

66686670667266746676

IF 3(LL) 6678668066826684

IF 4(LL) 66846686668866906692

HH

IF 1(LL)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

Plot file version 5 created 13-AUG-2003 15:34:44 OQ208 n03m1 2.MSORT.1 Freq = 6.6610 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/20:49:31 to 00/20:59:55

EF

IF 1(LL)

1.0 0.8 0.6 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

MC

IF 1(LL)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

JB

IF 1(LL)

1.1 0.9 0.7 0.5 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

ON

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

CM

IF 1(LL)

1.2

1.0

0.8 IF 2(LL)IF 3(LL)IF 4(LL)

TR

IF 1(RR)

1.2

0.8

0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

Plot file version 6 created 13-AUG-2003 15:34:44 OQ208 n03m1 2.MSORT.1 Freq = 6.6610 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/19:03:27 to 00/19:25:27

EF

IF 1(RR)

1.0 0.8 0.6 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

MC

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

JB

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

ON

IF 1(RR)

4

2

0 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

CM

IF 1(RR)

1.4 1.2 1.0 0.8 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

TR

IF 1(RR) 6662666466666668

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(RR)

FREQ MHz

66686670667266746676

IF 3(RR) 6678668066826684

IF 4(RR) 66846686668866906692

HH

IF 1(RR)

1.2

0.8

0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

Plot file version 7 created 13-AUG-2003 15:34:45 OQ208 n03m1 2.MSORT.1 Freq = 6.6610 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/19:30:31 to 00/19:52:31

EF

IF 1(RR)

1.0 0.8 0.6 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

MC

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

JB

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

ON

IF 1(RR)

4

2

0 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

CM

IF 1(RR)

1.4 1.2 1.0 0.8 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

TR

IF 1(RR) 6662666466666668

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(RR)

FREQ MHz

66686670667266746676

IF 3(RR) 6678668066826684

IF 4(RR) 66846686668866906692

HH

IF 1(RR)

1.2

0.8

0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

Plot file version 8 created 13-AUG-2003 15:34:46 OQ208 n03m1 2.MSORT.1 Freq = 6.6610 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/19:53:31 to 00/20:15:31

EF

IF 1(RR)

1.0 0.8 0.6 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

MC

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

JB

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

ON

IF 1(RR)

4

2

0 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

CM

IF 1(RR)

1.4 1.2 1.0 0.8 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

TR

IF 1(RR) 6662666466666668

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(RR)

FREQ MHz

66686670667266746676

IF 3(RR) 6678668066826684

IF 4(RR) 66846686668866906692

HH

IF 1(RR)

1.2

0.8

0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

Plot file version 9 created 13-AUG-2003 15:34:47 OQ208 n03m1 2.MSORT.1 Freq = 6.6610 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/20:16:31 to 00/20:38:31

EF

IF 1(RR)

1.0 0.8 0.6 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

MC

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

JB

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

ON

IF 1(RR)

4

2

0 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

CM

IF 1(RR)

1.4 1.2 1.0 0.8 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

TR

IF 1(RR) 6662666466666668

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(RR)

FREQ MHz

66686670667266746676

IF 3(RR) 6678668066826684

IF 4(RR) 66846686668866906692

HH

IF 1(RR)

1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

Plot file version 10 created 13-AUG-2003 15:34:47 OQ208 n03m1 2.MSORT.1 Freq = 6.6610 GHz, Bw = 8.000 MH No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Total-power spectrum Antenna: * Timerange: 00/20:49:31 to 00/20:59:55

EF

IF 1(RR)

1.0 0.8 0.6 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

MC

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

JB

IF 1(RR)

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

ON

IF 1(RR)

4

2

0 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

CM

IF 1(RR)

1.4 1.2 1.0 0.8 IF 2(RR)IF 3(RR)IF 4(RR)

TR