IF 1(RR)

4

2

0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

50 -50

Plot file version 1 created 21-APR-2004 14:44:07 DA193 n04l1.UVAVG.1 Freq = 1.5950 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Lower frame: Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/18:00:24 to 00/18:21:58

ON - MC

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

150 50 -50 ON - MC

IF 1(RR)

3.0

2.0

1.0

0.0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

0 -40 ON - NT

IF 1(LL)

4

2

0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

0 -40 ON - NT

IF 1(RR)

2

0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

0 -200 ON - TR

IF 1(LL)

6 4 2 0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

100 -100 ON - TR

IF 1(RR) 0 20

1.0

0.0 IF 2(RR) 0 20

IF 3(RR) 0 20

IF 4(RR)

Channels

0 20

IF 5(RR) 0 20

IF 6(RR) 0 20

IF 7(RR) 0 20

IF 8(RR) 0 20

100 -100 ON - UR

IF 1(LL) 0 20

1.0

0.0 IF 2(LL) 0 20

IF 3(LL) 0 20

IF 4(LL)

Channels

0 20

IF 5(LL) 0 20

IF 6(LL) 0 20

IF 7(LL) 0 20

IF 8(LL) 0 20

100 -100 ON - UR

IF 1(RR) 0 20

1.2

0.8 IF 2(RR) 0 20

IF 3(RR) 0 20

IF 4(RR)

Channels

0 20

IF 5(RR) 0 20

IF 6(RR) 0 20

IF 7(RR) 0 20

IF 8(RR) 0 20

20 -20 ON - HH

IF 1(LL)

1.0

0.0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

20 -20

Plot file version 2 created 21-APR-2004 14:44:15 DA193 n04l1.UVAVG.1 Freq = 1.5950 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Lower frame: Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/18:00:24 to 00/18:21:58

ON - HH

IF 1(RR)

2.2 1.8 1.4 1.0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

100 -100 ON - SH

IF 1(LL)

4

2

0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

100 -100 ON - SH

IF 1(RR)

1.6

1.2

0.8 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

20 -20

Plot file version 3 created 21-APR-2004 14:44:24 DA193 n04l1.UVAVG.1 Freq = 1.5950 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Lower frame: Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/18:23:28 to 00/18:44:58

WB - ON

IF 1(LL)

1.0

0.0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

60 20 -20 WB - ON

IF 1(RR)

8

4

0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

100 -100 ON - MC

IF 1(LL)

8

4

0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

100 -100

ON - MC

IF 1(RR)

10

0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

40 0 -40 ON - NT

IF 1(LL)

20

10

0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

50 -50 ON - NT

IF 1(RR) 0 20

2.5

1.5 IF 2(RR)

0 20

IF 3(RR) 0 20

IF 4(RR)

Channels

0 20

IF 5(RR) 0 20

IF 6(RR) 0 20

IF 7(RR) 0 20

IF 8(RR) 0 20

20 -20 ON - TR

IF 1(LL) 0 20

4

2

0 IF 2(LL) 0 20

IF 3(LL) 0 20

IF 4(LL)

Channels

0 20

IF 5(LL) 0 20

IF 6(LL) 0 20

IF 7(LL) 0 20

IF 8(LL) 0 20

20 -20 ON - TR

IF 1(RR) 0 20

1.0

0.0 IF 2(RR) 0 20

IF 3(RR) 0 20

IF 4(RR)

Channels

0 20

IF 5(RR) 0 20

IF 6(RR) 0 20

IF 7(RR) 0 20

IF 8(RR) 0 20

100 -100 ON - UR

IF 1(LL)

1.0

0.0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

20 -20

Plot file version 4 created 21-APR-2004 14:44:38 DA193 n04l1.UVAVG.1 Freq = 1.5950 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Lower frame: Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/18:23:28 to 00/18:44:58

ON - UR

IF 1(RR)

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

100 -100

ON - HH

IF 1(LL)

1.0

0.0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

0 -200 ON - HH

IF 1(RR)

2.0

1.6

1.2 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

40 0 -40 ON - SH

IF 1(LL)

3.0

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

0 -100

ON - SH

IF 1(RR)

1.3 1.1 0.9 0.7 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

20 -20

Plot file version 5 created 21-APR-2004 14:44:48 0851+202 n04l1.UVAVG.1 Freq = 1.5950 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Lower frame: Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/18:55:59 to 00/19:17:29

EF - ON

IF 1(LL)

1.0

0.0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

20 -20 EF - ON

IF 1(RR)

1.2

0.8

0.4

0.0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

20 -20 WB - ON

IF 1(LL)

1.2

0.8

0.4

0.0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

20 -20 WB - ON

IF 1(RR)

8

4

0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

100 -100

CM - ON

IF 1(LL)

30 20 10 0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

100 -100

CM - ON

IF 1(RR) 0 20

4

2

0 IF 2(RR) 0 20

IF 3(RR) 0 20

IF 4(RR)

Channels

0 20

IF 5(RR) 0 20

IF 6(RR) 0 20

IF 7(RR) 0 20

IF 8(RR) 0 20

100 -100

ON - MC

IF 1(LL) 0 20

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL) 0 20

IF 3(LL) 0 20

IF 4(LL)

Channels

0 20

IF 5(LL) 0 20

IF 6(LL) 0 20

IF 7(LL) 0 20

IF 8(LL) 0 20

150 50 -50 ON - MC

IF 1(RR) 0 20

1.0

0.0 IF 2(RR) 0 20

IF 3(RR) 0 20

IF 4(RR)

Channels

0 20

IF 5(RR) 0 20

IF 6(RR) 0 20

IF 7(RR) 0 20

IF 8(RR) 0 20

20 -20 -60 ON - NT

IF 1(LL)

1.0

0.0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

20 -20 -60

Plot file version 6 created 21-APR-2004 14:45:04 0851+202 n04l1.UVAVG.1 Freq = 1.5950 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Lower frame: Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/18:55:59 to 00/19:17:29

ON - NT

IF 1(RR)

3.0

2.0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

20 -20 ON - TR

IF 1(LL)

6

4

2

0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

20 -20 ON - TR

IF 1(RR)

800

400

0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

100 -100

ON - UR

IF 1(LL)

0.8

0.4

0.0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

100 -100

ON - UR

IF 1(RR)

1.1

0.9

0.7 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

20 -20 ON - HH

IF 1(LL) 0 20

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(LL) 0 20

IF 3(LL) 0 20

IF 4(LL)

Channels

0 20

IF 5(LL) 0 20

IF 6(LL) 0 20

IF 7(LL) 0 20

IF 8(LL) 0 20

100 -100

ON - HH

IF 1(RR) 0 20

2.0

1.6

1.2 IF 2(RR)

0 20

IF 3(RR) 0 20

IF 4(RR)

Channels

0 20

IF 5(RR) 0 20

IF 6(RR) 0 20

IF 7(RR) 0 20

IF 8(RR) 0 20

20 -20 ON - SH

IF 1(LL) 0 20

3.0

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL) 0 20

IF 3(LL) 0 20

IF 4(LL)

Channels

0 20

IF 5(LL) 0 20

IF 6(LL) 0 20

IF 7(LL) 0 20

IF 8(LL) 0 20

20 -20 -60 ON - SH

IF 1(RR)

1.2

0.8 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

10 -10 -30

Plot file version 7 created 21-APR-2004 14:45:21 0851+202 n04l1.UVAVG.1 Freq = 1.5950 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Lower frame: Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/19:22:24 to 00/19:32:10

EF - ON

IF 1(LL)

1.0

0.0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

20 -20 EF - ON

IF 1(RR)

2.0

1.0

0.0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

100 -100

WB - ON

IF 1(LL)

1.2

0.8

0.4

0.0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

20 -20 WB - ON

IF 1(RR)

12

8

4

0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

100 -100

CM - ON

IF 1(LL)

30

20

10

0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

200 0 CM - ON

IF 1(RR) 0 20

2

0 IF 2(RR) 0 20

IF 3(RR) 0 20

IF 4(RR)

Channels

0 20

IF 5(RR) 0 20

IF 6(RR) 0 20

IF 7(RR) 0 20

IF 8(RR) 0 20

100 -100

ON - MC

IF 1(LL) 0 20

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL) 0 20

IF 3(LL) 0 20

IF 4(LL)

Channels

0 20

IF 5(LL) 0 20

IF 6(LL) 0 20

IF 7(LL) 0 20

IF 8(LL) 0 20

150 50 -50 ON - MC

IF 1(RR) 0 20

1.2

0.8

0.4 IF 2(RR) 0 20

IF 3(RR) 0 20

IF 4(RR)

Channels

0 20

IF 5(RR) 0 20

IF 6(RR) 0 20

IF 7(RR) 0 20

IF 8(RR) 0 20

20 -20 ON - NT

IF 1(LL)

1.0

0.0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

100 -100

Plot file version 8 created 21-APR-2004 14:45:29 0851+202 n04l1.UVAVG.1 Freq = 1.5950 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Lower frame: Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/19:22:24 to 00/19:32:10

ON - NT

IF 1(RR)

30

20 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

20 -20 ON - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

60 20 -20 ON - TR

IF 1(RR)

0.8

0.4

0.0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

100 -100

ON - UR

IF 1(LL)

1.2

0.8

0.4

0.0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

40 0 ON - UR

IF 1(RR)

1.2 0.8 0.4 0.0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

100 -100

ON - HH

IF 1(LL) 0 20

1.2

0.8

0.4

0.0 IF 2(LL) 0 20

IF 3(LL) 0 20

IF 4(LL)

Channels

0 20

IF 5(LL) 0 20

IF 6(LL) 0 20

IF 7(LL) 0 20

IF 8(LL) 0 20

100 -100

ON - HH

IF 1(RR) 0 20

2.4 2.0 1.6 1.2 IF 2(RR)

0 20

IF 3(RR) 0 20

IF 4(RR)

Channels

0 20

IF 5(RR) 0 20

IF 6(RR) 0 20

IF 7(RR) 0 20

IF 8(RR) 0 20

40 0 -40 ON - SH

IF 1(LL) 0 20

3.0

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL) 0 20

IF 3(LL) 0 20

IF 4(LL)

Channels

0 20

IF 5(LL) 0 20

IF 6(LL) 0 20

IF 7(LL) 0 20

IF 8(LL) 0 20

0 -50 ON - SH

IF 1(RR)

1.4

1.0

0.6 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

20 -20

Plot file version 9 created 21-APR-2004 14:45:40 0851+202 n04l1.UVAVG.1 Freq = 1.5950 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Lower frame: Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/19:45:20 to 00/19:59:58

EF - ON

IF 1(LL)

1.0

0.0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

20 -20 EF - ON

IF 1(RR)

3.0

2.0

1.0

0.0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

100 -100

WB - ON

IF 1(LL)

1.2

0.8

0.4

0.0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

20 -20 WB - ON

IF 1(RR)

2.0

1.0

0.0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

150 50 -50 ON - MC

IF 1(LL)

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

100 -100

ON - MC

IF 1(RR) 0 20

1.0

0.0 IF 2(RR) 0 20

IF 3(RR) 0 20

IF 4(RR)

Channels

0 20

IF 5(RR) 0 20

IF 6(RR) 0 20

IF 7(RR) 0 20

IF 8(RR) 0 20

20 -20 ON - NT

IF 1(LL) 0 20

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL) 0 20

IF 3(LL) 0 20

IF 4(LL)

Channels

0 20

IF 5(LL) 0 20

IF 6(LL) 0 20

IF 7(LL) 0 20

IF 8(LL) 0 20

0 -40 ON - NT

IF 1(RR) 0 20

35

25

15 IF 2(RR) 0 20

IF 3(RR) 0 20

IF 4(RR)

Channels

0 20

IF 5(RR) 0 20

IF 6(RR) 0 20

IF 7(RR) 0 20

IF 8(RR) 0 20

20 -20 ON - TR

IF 1(LL)

60

40

20

0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

20 -20

Plot file version 10 created 21-APR-2004 14:45:51 0851+202 n04l1.UVAVG.1 Freq = 1.5950 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with CL # 3 and BP # 1 (BP mode 1)

Lower frame: Ampl Jy Top frame: Phas deg Scalar averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/19:45:20 to 00/19:59:58

ON - TR

IF 1(RR)

0.8

0.4

0.0 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

100 -100

ON - UR

IF 1(LL)

1.2

0.8

0.4

0.0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

100 -100

ON - UR

IF 1(RR)

1.0

0.6 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

20 -20 ON - HH

IF 1(LL)

1.0

0.0 IF 2(LL) IF 4(LL) IF 6(LL) IF 8(LL)

100 -100

ON - HH

IF 1(RR)

2.0

1.6

1.2 IF 2(RR) IF 4(RR) IF 6(RR) IF 8(RR)

40 0 -40 ON - SH

IF 1(LL)

0 20

3.0

2.0

1.0

0.0 IF 2(LL)

0 20

IF 3(LL)

0 20

IF 4(LL)

Channels

0 20

IF 5(LL)

0 20

IF 6(LL)

0 20

IF 7(LL)

0 20

IF 8(LL)

0 20

150 50 -50 ON - SH